;Configuration file for modem: Asotel GVC_R21
;
;load factory default configuration
$AT&F0
;change country (to Poland)
$AT+GCI=8A
;no auto answer
$ATS0=0
;set escape character guard time
$ATS12=0
;set volume speaker level
$ATL1
;set automatic rate negotiation
$ATN1
;set speaker on until carrier detected
$ATM1
;result message all responses + dial tone + busy signal detection
$ATX4
;set V.42 data link
$AT&Q5
;force CTS on
$AT&R1
;set DSR always on
$AT&S0
;result codes enable
$ATQ0
;command echo enable
$ATE1
;set text responses
$ATV1
;enable RTS/CTS hardware flow control
$AT&K3
;DTR signal ignored
$AT&D0
;turn on Carrier Detect (CD) when remote carrier is present
$AT&C1
