;konfiguracja dla Wavecoma Fastrack
;load factory configuration
$AT&F0
;enter PIN
$AT+CPIN=2005
;DTR always on
$AT&S0
;set answer to command
$ATQ0
;echo on
$ATE1
;set RTS-CTS flow control
$AT+IFC=2,2
;set communication paramiters
$AT+CBST=0,0,1
;ignore DTR
$AT&D0
;set DCD if carier present
$AT&C1
;set internal modem error correction
;$AT\N5
;turn off phonebook
$AT+WAIP=1

