;konfiguracja dla Sony-Ericsson GT47
;restore factory configuration
$AT&F
;input PIN
$AT+CPIN="2005"
$
$
$
$
$
$
;no autoanswer
$ATS0=0
;set 
$ATS12=0
;no quiet 
$ATQ0
;echo on
$ATE1
;RTS-CTS control on
$AT+IFC=2,2
;ignore DTR
$AT&D0
;DCD on if carrier present
$AT&C1