;konfiguracja dla SIEMENS TC35iTerminal
;load factory configuration
$AT&F0
;enter PIN
$AT+CPIN=4321
;enable answer to command
$ATQ0
;set echo
$ATE1
;set RTS-CTS flow control
$AT\Q3
;set communication paramiters
$AT+CBST=0,0,1
;ignore DTR
$AT&D0
;set DCD if carier present
$AT&C1
