;konfiguracja dla modemu SIEMENS M35
;
;restore factory configuration
$AT&F
;no autoanswer
$ATS0=0
;RTS-CTS control
$AT\Q3
;result code on
$ATQ0
;echo on
$ATE1
;set verbal answer
$ATV1
;ignore DTR
$AT&D0
;DCD on if carrier present
$AT&C1