# Poziomy informacyjności
[Ustawienie poziomu śledzenia (informacyjności) biblioteki]

## Definicje
#define | POSNET_DEBUG_ALL 0xFFFFFFFF
| Rejestracja wszystkich informacji we wszystkich podsystemach.
#define | POSNET_DEBUG_EXTRA 0x00800000
| Rejestracja szczegółowych informacji o stanach rozkazów.
#define | POSNET_DEBUG_NONE 0x00000000
| Brak rejestrowania informacji.
#define | POSNET_SUBSYSTEM_DEVICE 0x00001000
| Podsystem urządzenia.
#define | POSNET_SUBSYSTEM_DEVICERS232 0x00002000
| Podsystem RS232.
#define | POSNET_SUBSYSTEM_DEVICEUSB 0x00008000
| Podsystem USB (używa sterownika D2XX, w przypadku korzystania ze.
#define | POSNET_SUBSYSTEM_FRAME 0x00010000
| Podsystem ramki - wyświetla zawartość wysyłanych i odbieranych ramek.

## Dokumentacja definicji

#define POSNET_DEBUG_ALL 0xFFFFFFFF

Rejestracja wszystkich informacji we wszystkich podsystemach.

Definicja w linii 292 pliku posnet.h.

#define POSNET_DEBUG_EXTRA 0x00800000

Rejestracja szczegółowych informacji o stanach rozkazów.

Definicja w linii 299 pliku posnet.h.

#define POSNET_DEBUG_NONE 0x00000000

Brak rejestrowania informacji.

Definicja w linii 291 pliku posnet.h.

#define POSNET_SUBSYSTEM_DEVICE 0x00001000

Podsystem urządzenia.

Definicja w linii 293 pliku posnet.h.

#define POSNET_SUBSYSTEM_DEVICERS232 0x00002000

Podsystem RS232.

Definicja w linii 294 pliku posnet.h.

#define POSNET_SUBSYSTEM_DEVICEUSB 0x00008000

Podsystem USB (używa sterownika D2XX, w przypadku korzystania ze.

sterownika VCP należy korzystać z trybu RS232

Definicja w linii 295 pliku posnet.h.

#define POSNET_SUBSYSTEM_FRAME 0x00010000

Podsystem ramki - wyświetla zawartość wysyłanych i odbieranych ramek.

w formacie hexadecymalnym - możliwość konwersji na postać binarną dołączonym konwerterem

Definicja w linii 297 pliku posnet.h.