# Rodzaje interfejsu urządzenia
[Obsługa podstawowa urządzenia]

## Definicje
#define | POSNET_INTERFACE_RS232 0x0001
| Podłączenie przez RS232.
#define | POSNET_INTERFACE_USB 0x0002
| Podłączenie przez USB.

## Dokumentacja definicji

#define POSNET_INTERFACE_RS232 0x0001

Podłączenie przez RS232.

Definicja w linii 355 pliku posnet.h.

#define POSNET_INTERFACE_USB 0x0002

Podłączenie przez USB.

Podłączenie przez USB może być wykonane na dwa sposoby:

- korzystając ze sterownika FTDI VCP (Virtual ComPort), gdzie tworzony jest dodatkowy, virtualny port szeregowy (odpowiednik RS232), w tym przypadku należy korzystać z trybu RS232.
- przy wykorzystaniu sterownika D2XX, korzysta się z trybu USB. Należy w tym przypadku podać zaprogramowany w interfejsie numer seryjny drukarki.

Definicja w linii 367 pliku posnet.h.