# Obsługa parametrów rozkazu
[Obsługa synchroniczna drukarki]

W zależności od typu rozkazu może on posiadać odpowiednią ilość parametrów. Parametry te odkładane są na listę parametrów za pomocą kolejnych wywołań funkcji POS_PushRequestParam. Drukarka COMBO DF przyjmuje parametry bez względu na ich kolejność. Więcej...

## Funkcje
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POS_PushRequestParam (POSNET_HANDLE hRequest, const char *param_name, const char *param_value)
| Wstaw parametr rozkazu.

## Opis szczegółowy

W zależności od typu rozkazu może on posiadać odpowiednią ilość parametrów. Parametry te odkładane są na listę parametrów za pomocą kolejnych wywołań funkcji POS_PushRequestParam. Drukarka COMBO DF przyjmuje parametry bez względu na ich kolejność.

## Dokumentacja funkcji

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POS_PushRequestParam | ( | POSNET_HANDLE | hRequest,
|  | const char * | param_name,
|  | const char * | param_value |
| ) |  |  |

Wstaw parametr rozkazu.

Parametry:

  | hRequest | Uchwyt rozkazu
  | param_name | Nazwa parametru reprezentowana jako ciąg znaków w konwencji języka C (zakończony znakiem 0)
  | param_value | Wartość parametru reprezentowana jako ciąg znaków w konwencji języka C (zakończony znakiem 0)