# Obsługa synchroniczna drukarki

## Moduły
| Tryby wysyłania rozkazów
| Stany rozkazu
| Obsługa obiektów rozkazowych
| Obsługa parametrów rozkazu

| W zależności od typu rozkazu może on posiadać odpowiednią ilość parametrów. Parametry te odkładane są na listę parametrów za pomocą kolejnych wywołań funkcji POS_PushRequestParam. Drukarka COMBO DF przyjmuje parametry bez względu na ich kolejność.
| Analiza pól odpowiedzi
| Obsługa kolejek rozkazów i wyników