# Obsługa konfiguracji kasy
[API Wysokiego Poziomu]

## Funkcje
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_AddonCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *suplement2, unsigned char *suplement5, unsigned short *odstep)
| Realizacja rozkazu ADDONCFGGET - Odczyt konfiguracji obsługi suplementów kodu kreskowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_AuthStatusGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *pozostalo)
| Realizacja rozkazu AUTHSTATUSGET - Odczyt stanu autoryzacji kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_BillBufCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *aktywny, unsigned char *syg_przepelnienia, unsigned short *prog)
| Realizacja rozkazu BILLBUFCFGGET - Odczyt konfiguracji bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_BillBufCfgGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *aktywny, unsigned char *przepelnienie, unsigned short *prog, unsigned char *blokada, unsigned char *sygnalizacja)
| Realizacja rozkazu BILLBUFCFGGETEX - Odczyt konfiguracji rozszerzonej bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_CashregParGet (const POSNET_HANDLE phRequest, char *numer)
| Realizacja rozkazu CASHREGPARGET - Odczyt parametrów kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_CashRegStatusGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *typ_kasy, char *numer, unsigned short *zalogowany_kasjer, unsigned char *tryb_pracy, unsigned char *totalizery, unsigned char *naglowek, unsigned char *transakcja, char *data_fiskalizacji, char *zegar_kasy, char *nip, char *numer_unikatowy, char *wersja)
| Realizacja rozkazu CASHREGSTATUSGET - Odczyt statusu kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_ChangeLogoutGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *flaga)
| Realizacja rozkazu CHANGELOGOUTGET - Odczyt konfiguracji wylogowania po raporcie zmianowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_CommCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *typ, unsigned char *id_kanalu, unsigned char *szyfr, unsigned char *charset, unsigned char *tcpip, char *ipv4_address, char *ipv4_netmask, char *ipv4_gateway)
| Realizacja rozkazu COMMCFGGET - Odczyt konfiguracji komunikacji z PC.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_CommCfgGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *typ, unsigned char *id_kanalu, unsigned char *szyfr, unsigned char *charset, unsigned char *tcpip, char *ipv4_address, char *ipv4_netmask, char *ipv4_gateway, unsigned short *port, unsigned char *dhcp)
| Realizacja rozkazu COMMCFGGETEX - Odczyt rozszerzonej konfiguracji komunikacji z PC.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DateGet (const POSNET_HANDLE phRequest, char *data)
| Realizacja rozkazu DATEGET - Pobranie daty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DBStatusGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *typ_kasy, unsigned char *totalizery, char *rozmiary, char *zaprogramowane)
| Realizacja rozkazu DBSTATUSGET - Odczyt statusu baz kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DBStatusGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *typ_kasy, unsigned char *totalizery, char *rozmiary, char *zaprogramowane)
| Realizacja rozkazu DBSTATUSGETEX - Odczyt statusu baz kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DiscntCardCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *wazne, unsigned short *czas, unsigned short *metoda)
| Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGGET - Odczyt konfiguracji kart rabatowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DrawerImpulseGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *impuls)
| Realizacja rozkazu DRAWERIMPULSEGET - Pobranie długości impulsu szuflady.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DspInfoCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *gdy_zalogowany, unsigned char *gdy_wylogowany)
| Realizacja rozkazu DSPINFOCFGGET - Odczyt ustawień wyświetlania linii informacyjnych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DspInfoGet (const POSNET_HANDLE phRequest, char *typy_zawartosci, char *linie, char *inwersje, char *predkosci, char *kierunki, char *formaty_czasu)
| Realizacja rozkazu DSPINFOGET - Pobranie informacji o tekstach reklamowych z wyświetlacza.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DspParamGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *kontrast, unsigned char *podswietlenie, unsigned char *tryb_podsw, unsigned short *opoznienie)
| Realizacja rozkazu DSPPARAMGET - Odczyt konfiguracji wyświetlacza.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_ExtPrnCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *numer_drukarki, unsigned char *czcionki, unsigned char *szerokosc, unsigned char *obcinacz, char *linie_naglowka)
| Realizacja rozkazu EXTPRNCFGGET - Pobranie konfiguracji drukarki paragonowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_FooterGet (const POSNET_HANDLE phRequest, char *flagi_linii, char *linie)
| Realizacja rozkazu FOOTERGET - Odczyt linii stopki.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_HeaderGet (const POSNET_HANDLE phRequest, char *flagi_linii, char *linie)
| Realizacja rozkazu HEADERGET - Odczyt nagłówka.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_ModemCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *modem, char *init, char *telefon)
| Realizacja rozkazu MODEMCFGGET - Odczyt sekwencji inicjalizującej modem.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PortCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *typ_urzadzenia, char *nazwa, char *konfiguracja)
| Realizacja rozkazu PORTCFGGET - Odczyt konfiguracji portu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PriceVerifCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *ilosc, unsigned char *miganie, unsigned char *opoznienie, unsigned char *czas, char *tekst)
| Realizacja rozkazu PRICEVERIFCFGGET - Odczyt konfiguracji weryfikatora cen Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PrintCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *niefiskalne, unsigned char *zmiany_PLU, unsigned char *czulosc, unsigned char *obcinacz)
| Realizacja rozkazu PRINTCFGGET - Odczyt konfiguracji wydruku.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_ProtTransMonCfgRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_ciagu, char *ciag)
| Realizacja rozkazu PROTTRANSMONCFGREAD - Odczyt konfiguracji ramki monitora transakcji.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_RemoteLoginParamGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *flagi, char *haslo)
| Realizacja rozkazu REMOTELOGINPARAMGET - Odczyt parametrów logowania zdalnego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *czy_zakonczenie, unsigned char *czy_sprawdzenie, unsigned char *format_warosci, unsigned char *czy_sprawdz_sprzedaz, unsigned char *stat_tyg, unsigned char *stat_roczne, char *limit_rab_proc, char *limit_rab_kwot, char *limit_narz_proc, char *limit_narz_kwot, unsigned char *czy_z_rabatami, unsigned char *czy_z_narzutami, unsigned char *klawisz_kod)
| Realizacja rozkazu SALECFGGET - Odczyt konfiguracji sprzedaży.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleCfgGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *czy_zakonczenie, unsigned char *czy_sprawdzenie, unsigned char *format_warosci, unsigned char *czy_sprawdz_sprzedaz, unsigned char *stat_tyg, unsigned char *stat_roczne, char *limit_rab_proc, char *limit_rab_kwot, char *limit_narz_proc, char *limit_narz_kwot, unsigned char *czy_z_rabatami, unsigned char *czy_z_narzutami, unsigned char *klawisz_kod, unsigned char *automat)
| Realizacja rozkazu SALECFGGETEX - Odczyt konfiguracji sprzedaży Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleSizeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *limit)
| Realizacja rozkazu SALESIZEGET - Odsyłanie informacji o stanie zapełnienia bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleSizeGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *prog, unsigned long *wartosc_biezaca, unsigned long *wartosc_maksymalna)
| Realizacja rozkazu SALESIZEGETEX - Odsyłanie informacji o stanie zapełnienia bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SeqStatusGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *cmd, unsigned short *cmd_status, unsigned long *token)
| Realizacja rozkazu SEQSTATUSGET - Odsyłanie statusu ostatnio wysłanego rozkazu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SoundCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *flaga, unsigned char *zrodlo)
| Realizacja rozkazu SOUNDCFGGET - Odczyt konfiguracji dźwięków.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_StoreCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *magazyn_PLU_wlaczony, unsigned char *kontrola_stanu, unsigned char *kontrola_stanu_sprzedaz, unsigned char *magazyn_opak_wlaczony, unsigned char *kontrola_stanu_opak, unsigned char *kontrola_opak_sprzedaz)
| Realizacja rozkazu STORECFGGET - Odczyt ustawień magazynów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_StoreCfgGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *magazyn_PLU_wlaczony, unsigned char *kontrola_stanu, unsigned char *kontrola_stanu_sprzedaz, unsigned char *magazyn_opak_wlaczony, unsigned char *kontrola_stanu_opak, unsigned char *kontrola_opak_sprzedaz, unsigned char *receptury)
| Realizacja rozkazu STORECFGGETEX - Odczyt rozszerzonych ustawień magazynów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_TakingsVerifyGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *tryb)
| Realizacja rozkazu TAKINGSVERIFYGET - Odczyt ustawienia weryfikacji utargu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_TimeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, char *time)
| Realizacja rozkazu TIMEGET - Pobranie czasu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_TimeoutsGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *wylogowanie, unsigned char *wylaczenie)
| Realizacja rozkazu TIMEOUTSGET - Odczyt czasu wylogowania i wyłączenia.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_TimeoutsGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *wylogowanie, unsigned char *wylaczenie, unsigned char *blokada, unsigned short *godzina_odblokowania)
| Realizacja rozkazu TIMEOUTSGETEX - Odczyt czasu wylogowania i wyłączenia.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_UserAuthCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *sposob, unsigned char *kontrola)
| Realizacja rozkazu USERAUTHCFGGET - Odczyt konfiguracji logowania użytkownika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_v2_PortCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *typ_urzadzenia, char *nazwa, char *konfiguracja, unsigned char *podtyp)
| Realizacja rozkazu PORTCFGGET - Odczyt konfiguracji portu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_VATGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *stawkaA, unsigned short *stawkaB, unsigned short *stawkaC, unsigned short *stawkaD, unsigned short *stawkaE, unsigned short *stawkaF, unsigned short *stawkaG)
| Realizacja rozkazu VATGET - Odczyt stawek.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_WaitStatusGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *trwa, unsigned short *cmd_status)
| Realizacja rozkazu WAITSTATUSGET - Zwraca informację czy jest oczekiwanie na wykonanie sekwencji złożonej i z jakiego powodu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AddonCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu ADDONCFGGET - Odczyt konfiguracji obsługi suplementów kodu kreskowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AddonCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char suplement2, const unsigned char suplement5, const unsigned short odstep, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu ADDONCFGSET - Zapis konfiguracji obsługi suplementów kodu kreskowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AuthCodeIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *kod, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu AUTHCODEINS - Wprowadzanie kodu autoryzacyjnego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AuthCodeReset (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *kod, const unsigned short okres_wstepny, const char *terminy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu AUTHCODERESET - Reset kodów autoryzacyjnych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AuthStatusGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu AUTHSTATUSGET - Odczyt stanu autoryzacji kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_BillBufCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu BILLBUFCFGGET - Odczyt konfiguracji bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_BillBufCfgGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu BILLBUFCFGGETEX - Odczyt konfiguracji rozszerzonej bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_BillBufCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_aktywny, const unsigned char czy_sygnalizowac, const unsigned short poziom_progowy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu BILLBUFCFGSET - Ustawienie konfiguracji bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CashregParGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CASHREGPARGET - Odczyt parametrów kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CashregParSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *numer_kasy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CASHREGPARSET - Zapis parametrów kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CashregStatusGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CASHREGSTATUSGET - Odczyt statusu kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ChangeLogoutGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu CHANGELOGOUTGET - Odczyt konfiguracji wylogowania po raporcie zmianowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ChangeLogoutSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu CHANGELOGOUTSET - Zapis konfiguracji wylogowania po raporcie zmianowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ChangeRepCntClr (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_kasjera, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu CHANGEREPCNTCLR - Zerowanie licznika wykonanych raportów zmianowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CmplxSeqStop (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CMPLXSEQSTOP - Zatrzymanie wykonywania sekwencji złożonej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CommCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu COMMCFGGET - Odczyt konfiguracji komunikacji z PC.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CommCfgGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu COMMCFGGETEX - Odczyt rozszerzonej konfiguracji komunikacji z PC.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CommCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_interfejsu, const unsigned char id_kanalu, const unsigned char typ_szyfru, const unsigned char charset, const unsigned char tcpip, const char *ipv4_address, const char *ipv4_netmask, const char *ipv4_gateway, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu COMMCFGSET - Zapis konfiguracji komunikacji z PC.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DateGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DATEGET - Pobranie daty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DateTimeSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *data_czas, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DATETIMESET - Ustawianie daty i czasu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DBStatusGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DBSTATUSGET - Odczyt statusu baz kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DBStatusGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu DBSTATUSGETEX - Odczyt statusu baz kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DiscntCardCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGGET - Odczyt konfiguracji kart rabatowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DiscntCardCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_wazne, const unsigned short czas_odpowiedzi, const unsigned short sposob_wprowadzania, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGSET - Zapis konfiguracji kart rabatowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DrawerImpulseGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DRAWERIMPULSEGET - Pobranie długości impulsu szuflady.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DrawerImpulseSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short dlugosc, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DRAWERIMPULSESET - Ustawienie długości impulsu szuflady.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DspInfoCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DSPINFOCFGGET - Odczyt ustawień wyświetlania linii informacyjnych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DspInfoCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char linia_zalogowany, const unsigned char linia_niezalogowany, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DSPINFOCFGSET - Zapis ustawień wyświetlania linii informacyjnych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DspInfoGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char numer, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DSPINFOGET - Pobranie informacji o tekstach reklamowych z wyświetlacza.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DspInfoSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char numer, const char *typy_zawartosci, const char *linie, const char *inwersje, const char *predkosci, const char *kierunki, const char *formaty_czasu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DSPINFOSET - Programowanie tekstów reklamowych na wyświetlacz.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DspParamGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char wyswietlacz, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DSPPARAMGET - Odczyt konfiguracji wyświetlacza.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DspParamSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char wyswietlacz, const unsigned char kontrast, const unsigned char podswietlenie, const unsigned char tryb_podsw, const unsigned short opoznienie, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DSPPARAMSET - Konfiguracja wyświetlacza.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ExtPrnCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char numer_drukarki, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu EXTPRNCFGGET - Pobranie konfiguracji drukarki paragonowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ExtPrnCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char numer_drukarki, const unsigned char czcionki, const unsigned char szerokosc, const unsigned char obcinacz, const char *linie_naglowka, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu EXTPRNCFGSET - Ustawienie konfiguracji drukarki paragonowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_FooterGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu FOOTERGET - Odczyt linii stopki.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_FooterSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *flagi, const char *linie, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu FOOTERSET - Programowanie linii stopki.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HeaderGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HEADERGET - Odczyt nagłówka.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HeaderSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *parametry_linii, const char *linie, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HEADERSET - Programowanie nagłówka.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_MaintenanceSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *data, const char *serwis, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu MAINTENANCESET - Programowanie przypomnienia o przeglądzie serwisowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ModemCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu MODEMCFGGET - Odczyt sekwencji inicjalizującej modem.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ModemCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_modem, const char *init, const char *telefon, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu MODEMCFGSET - Zmiana sekwencji inicjalizującej modem.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackStoreCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char magazyn_wlaczony, const unsigned char kontrola_stanow, const unsigned char blokowac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKSTORECFGSET - Zmiana ustawień magazynu opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUStoreCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_wlaczony, const unsigned char kontrola_stanow, const unsigned char blokowac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUSTORECFGSET - Zmiana ustawień magazynu PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PortCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char port, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PORTCFGGET - Odczyt konfiguracji portu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PortCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_urzadzenia, const unsigned char numer_portu, const char *portcfg, const char *nazwa, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PORTCFGSET - Zapis konfiguracji portu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PriceVerifCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PRICEVERIFCFGGET - Odczyt konfiguracji weryfikatora cen Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PrintCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PRINTCFGGET - Odczyt konfiguracji wydruku.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PrintCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char niefiskalne, const unsigned char zmiany_PLU, const unsigned char czulosc_papieru, const unsigned char obcinacz, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PRINTCFGSET - Zapis konfiguracji wydruku.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ProtTransMonCfgIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_ciagu, const char *ciag, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PROTTRANSMONCFGINS - Zapis konfiguracji ramki monitora transakcji.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ProtTransMonCfgRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_ciagu, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PROTTRANSMONCFGREAD - Odczyt konfiguracji ramki monitora transakcji.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RemoteLogin (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *haslo, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu REMOTELOGIN - Logowanie zdalne.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RemoteLoginParamGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu REMOTELOGINPARAMGET - Odczyt parametrów logowania zdalnego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RemoteLoginParamSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flagi, const char *haslo, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu REMOTELOGINPARAMSET - Zapis parametrów logowania zdalnego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RemoteLogout (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu REMOTELOGOUT - Wyogowanie zdalne.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SALECFGGET - Odczyt konfiguracji sprzedaży.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleCfgGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SALECFGGETEX - Odczyt konfiguracji sprzedaży Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_zak_gotowkowe, const unsigned char czy_sprawdzanie_cen, const unsigned char wart_kwotowe, const unsigned char czy_sprawdz_przy_sprzedazy, const unsigned char stat_tyg, const unsigned char stat_roczne, const char *limit_rab_proc_z_reki, const char *limit_narz_proc_z_reki, const char *limit_rab_kwot_z_reki, const char *limit_narz_kwot_z_reki, const unsigned char czy_rabaty, const unsigned char czy_narzuty, const unsigned char klawisz_kod, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SALECFGSET - Zapis konfiguracji sprzedaży.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleCfgSetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_zak_gotowkowe, const unsigned char czy_sprawdzanie_cen, const unsigned char wart_kwotowe, const unsigned char czy_sprawdz_przy_sprzedazy, const unsigned char stat_tyg, const unsigned char stat_roczne, const char *limit_rab_proc_z_reki, const char *limit_narz_proc_z_reki, const char *limit_rab_kwot_z_reki, const char *limit_narz_kwot_z_reki, const unsigned char czy_rabaty, const unsigned char czy_narzuty, const unsigned char klawisz_kod, const unsigned char automat, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SALECFGSETEX - Zapis konfiguracji sprzedaży Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleFldPLUNameAsPriceCfg (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu SALEFLDPLUNAMEASPRICECFG - Konfiguracja pola nazwa towaru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleSizeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SALESIZEGET - Odsyłanie informacji o stanie zapełnienia bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleSizeGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu SALESIZEGETEX - Odsyłanie informacji o stanie zapełnienia bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SeqStatusGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, unsigned char typ, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SEQSTATUSGET - Odsyłanie statusu ostatnio wysłanego rozkazu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SoundCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SOUNDCFGGET - Odczyt konfiguracji dźwięków.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SoundCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga, const unsigned char zrodlo, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SOUNDCFGSET - Zmiana konfiguracji dźwięku.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_StoreCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu STORECFGGET - Odczyt ustawień magazynów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_StoreCfgGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu STORECFGGETEX - Odczyt rozszerzonych ustawień magazynów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TakingsVerifyGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu TAKINGSVERIFYGET - Odczyt ustawienia weryfikacji utargu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TakingsVerifySet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu TAKINGSVERIFYSET - Zapis ustawienia weryfikacji utargu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TerminalCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char wariant, const unsigned char portA_numer, const char *portcfgA, const unsigned char portB_numer, const char *portcfgB, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu TERMINALCFGSET - Ustawienie konfiguracji współpracy z terminalem płatnicztym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TimeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu TIMEGET - Pobranie czasu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TimeoutsGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu TIMEOUTSGET - Odczyt czasu wylogowania i wyłączenia.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TimeoutsGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu TIMEOUTSGETEX - Odczyt czasu wylogowania i wyłączenia.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TimeoutsSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char wylogowanie, const unsigned char wylaczenia, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu TIMEOUTSSET - Ustawienie czasu wylogowania i wyłączenia.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TurnOff (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu TURNOFF - Wyłączenie kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserAuthCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERAUTHCFGGET - Odczyt konfiguracji logowania użytkownika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserAuthCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char sposob_log, const unsigned char typ_kontroli, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERAUTHCFGSET - Zapis konfiguracji logowania użytkownika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserLogout (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERLOGOUT - Wylogowanie kasjera.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_v2_BillBufCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_aktywny, const unsigned char czy_sygnalizowac, const unsigned short poziom_progowy, const unsigned char czy_blokada, const unsigned char czy_informacja, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu BILLBUFCFGSET - Ustawienie konfiguracji bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_v2_CommCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_interfejsu, const unsigned char id_kanalu, const unsigned char typ_szyfru, const unsigned char charset, const unsigned char tcpip, const char *ipv4_address, const char *ipv4_netmask, const char *ipv4_gateway, const unsigned short port, const unsigned char dhcp, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu COMMCFGSET - Zapis konfiguracji komunikacji z PC.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_v2_DiscntCardCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_wazne, const unsigned short czas_odpowiedzi, const unsigned short sposob_wprowadzania, const char *parametry, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGSET - Zapis konfiguracji kart rabatowych Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_v2_PLUStoreCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_wlaczony, const unsigned char kontrola_stanow, const unsigned char blokowac, const unsigned char receptury, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PLUSTORECFGSET - Zmiana ustawień magazynu PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_v2_PortCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_urzadzenia, const unsigned char numer_portu, const char *portcfg, const char *nazwa, const char podtyp, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PORTCFGSET - Zapis konfiguracji portu Format parametrów portu: 9600,8,N,1,H [ bitrate,bits,parity,stop,flow (N,S,H,D - DTR/DSR)].
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_v2_TimeoutsSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char wylogowanie, const unsigned char wylaczenia, const unsigned char blokada, const unsigned short godzina_odblokowania, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu TIMEOUTSSET - Ustawienie czasu wylogowania i wyłączenia.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_VATGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu VATGET - Odczyt stawek.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_VATSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *data_czas, const unsigned short stawkaA, const unsigned short stawkaB, const unsigned short stawkaC, const unsigned short stawkaD, const unsigned short stawkaE, const unsigned short stawkaF, const unsigned short stawkaG, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu VATSET - Zapis stawek.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_WaitStatusGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu WAITSTATUSGET - Zwraca informację czy jest oczekiwanie na wykonanie sekwencji złożonej i z jakiego powodu.

## Dokumentacja funkcji

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_AddonCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | suplement2,
|  | unsigned char * | suplement5,
|  | unsigned short * | odstep |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu ADDONCFGGET - Odczyt konfiguracji obsługi suplementów kodu kreskowego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbiorcza.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część nadawczą - POSS_AddonCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_AuthStatusGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned short * | pozostalo |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu AUTHSTATUSGET - Odczyt stanu autoryzacji kasy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_AuthStatusGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_BillBufCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | aktywny,
|  | unsigned char * | syg_przepelnienia,
|  | unsigned short * | prog |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu BILLBUFCFGGET - Odczyt konfiguracji bufora pozycji paragonowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_BillBufCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_BillBufCfgGetEx | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | aktywny,
|  | unsigned char * | przepelnienie,
|  | unsigned short * | prog,
|  | unsigned char * | blokada,
|  | unsigned char * | sygnalizacja |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu BILLBUFCFGGETEX - Odczyt konfiguracji rozszerzonej bufora pozycji paragonowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbiorcza.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część nadawczą - POSS_BillBufCfgGetEx

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_CashregParGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | char * | numer |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu CASHREGPARGET - Odczyt parametrów kasy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_CashregParGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_CashRegStatusGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | typ_kasy,
|  | char * | numer,
|  | unsigned short * | zalogowany_kasjer,
|  | unsigned char * | tryb_pracy,
|  | unsigned char * | totalizery,
|  | unsigned char * | naglowek,
|  | unsigned char * | transakcja,
|  | char * | data_fiskalizacji,
|  | char * | zegar_kasy,
|  | char * | nip,
|  | char * | numer_unikatowy,
|  | char * | wersja |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu CASHREGSTATUSGET - Odczyt statusu kasy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_CashregStatusGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_ChangeLogoutGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | flaga |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu CHANGELOGOUTGET - Odczyt konfiguracji wylogowania po raporcie zmianowym.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbiorcza.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część nadawczą - POSS_ChangeLogoutGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_CommCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | typ,
|  | unsigned char * | id_kanalu,
|  | unsigned char * | szyfr,
|  | unsigned char * | charset,
|  | unsigned char * | tcpip,
|  | char * | ipv4_address,
|  | char * | ipv4_netmask,
|  | char * | ipv4_gateway |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu COMMCFGGET - Odczyt konfiguracji komunikacji z PC.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_CommCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_CommCfgGetEx | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | typ,
|  | unsigned char * | id_kanalu,
|  | unsigned char * | szyfr,
|  | unsigned char * | charset,
|  | unsigned char * | tcpip,
|  | char * | ipv4_address,
|  | char * | ipv4_netmask,
|  | char * | ipv4_gateway,
|  | unsigned short * | port,
|  | unsigned char * | dhcp |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu COMMCFGGETEX - Odczyt rozszerzonej konfiguracji komunikacji z PC.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbiorcza.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część nadawczą - POSS_CommCfgGetEx

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_DateGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | char * | data |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DATEGET - Pobranie daty.

Data jest w formacie "RRRR-MM-DD"

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_DateGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_DBStatusGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | typ_kasy,
|  | unsigned char * | totalizery,
|  | char * | rozmiary,
|  | char * | zaprogramowane |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DBSTATUSGET - Odczyt statusu baz kasy.

Pole rozmiary i zaprogramowane zawierają licniki rozdzielone znakami nowej linii, kolejno: opakowania, klawisze, kasjerzy, platnosci, rabaty, PLU, grupy, MU, barcodes, formaty_barcode

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_DBStatusGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_DBStatusGetEx | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | typ_kasy,
|  | unsigned char * | totalizery,
|  | char * | rozmiary,
|  | char * | zaprogramowane |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DBSTATUSGETEX - Odczyt statusu baz kasy.

Pole rozmiary i zaprogramowane zawierają licniki rozdzielone znakami nowej linii, kolejno: opakowania, klawisze, kasjerzy, platnosci, rabaty, PLU, grupy, MU, barcodes, formaty_barcode, opisy_wyplat, błędy, opisy towarów

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_DBStatusGetEx

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_DiscntCardCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | wazne,
|  | unsigned short * | czas,
|  | unsigned short * | metoda |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGGET - Odczyt konfiguracji kart rabatowych.

Odmienne znaczenie pola "wazne" w kasach NEO i COMBO

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_DiscntCardCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_DrawerImpulseGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned short * | impuls |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DRAWERIMPULSEGET - Pobranie długości impulsu szuflady.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_DrawerImpulseGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_DspInfoCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | gdy_zalogowany,
|  | unsigned char * | gdy_wylogowany |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DSPINFOCFGGET - Odczyt ustawień wyświetlania linii informacyjnych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_DspInfoCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_DspInfoGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | char * | typy_zawartosci,
|  | char * | linie,
|  | char * | inwersje,
|  | char * | predkosci,
|  | char * | kierunki,
|  | char * | formaty_czasu |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DSPINFOGET - Pobranie informacji o tekstach reklamowych z wyświetlacza.

Pola typy_zawartosci, linie, inwersje, predkosci, kierunki, formaty_czasu zawierają wartości rozdzielone znakami nowej linii, po jednej dla każdej linii tekstu reklamowego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_DspInfoGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_DspParamGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | kontrast,
|  | unsigned char * | podswietlenie,
|  | unsigned char * | tryb_podsw,
|  | unsigned short * | opoznienie |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DSPPARAMGET - Odczyt konfiguracji wyświetlacza.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_DspParamGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_ExtPrnCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | numer_drukarki,
|  | unsigned char * | czcionki,
|  | unsigned char * | szerokosc,
|  | unsigned char * | obcinacz,
|  | char * | linie_naglowka |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu EXTPRNCFGGET - Pobranie konfiguracji drukarki paragonowej.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbiorcza.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część nadawczą - POSS_ExtPrnCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_FooterGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | char * | flagi_linii,
|  | char * | linie |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu FOOTERGET - Odczyt linii stopki.

Pola flagi_linii i linie zawierają wartości oddzielone znakami nowej linii.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_FooterGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_HeaderGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | char * | flagi_linii,
|  | char * | linie |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HEADERGET - Odczyt nagłówka.

Pola flagi_linii i linie zawierają wartości oddzielone znakami nowej linii.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_HeaderGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_ModemCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | modem,
|  | char * | init,
|  | char * | telefon |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu MODEMCFGGET - Odczyt sekwencji inicjalizującej modem.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_ModemCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_PortCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | typ_urzadzenia,
|  | char * | nazwa,
|  | char * | konfiguracja |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PORTCFGGET - Odczyt konfiguracji portu.

Parametry:

  | phRequest | Uchwyt wyniku
  | typ_urzadzenia | Typ urzadzenia 0-brak, 1-waga, 2-skaner, 3-monitor transakcji, 4-komputer, 5-weryfikator cen
  | nazwa | Nazwa portu
  | konfiguracja | Opis konfiguracji portu w postaci ciągu znaków w formacie: [predkosc],[bity danych],[parzystość],[bity stop],[kontrola transmisji] przy czym dopuszczalne wartości poszczególnych pól to: prędkość: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bity danych: 7, 8 parzystość: N - brak, O - nieparzystość, E - parzystość bity stop-u: 1, 2 kontrola transmisji: X - XOn/XOFF, R -RTS/CTS, D - DTR,DSR, N - brak

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_PortCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_PriceVerifCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | ilosc,
|  | unsigned char * | miganie,
|  | unsigned char * | opoznienie,
|  | unsigned char * | czas,
|  | char * | tekst |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PRICEVERIFCFGGET - Odczyt konfiguracji weryfikatora cen

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO(także 1.01)

  Posiada część nadawczą - POSS_PriceVerifCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_PrintCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | niefiskalne,
|  | unsigned char * | zmiany_PLU,
|  | unsigned char * | czulosc,
|  | unsigned char * | obcinacz |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PRINTCFGGET - Odczyt konfiguracji wydruku.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_PrintCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_ProtTransMonCfgRead | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned short * | numer_ciagu,
|  | char * | ciag |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PROTTRANSMONCFGREAD - Odczyt konfiguracji ramki monitora transakcji.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbiorcza.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część nadawczą - POSS_ProtTransMonCfgRead

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_RemoteLoginParamGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | flagi,
|  | char * | haslo |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REMOTELOGINPARAMGET - Odczyt parametrów logowania zdalnego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbiorcza.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część nadawczą - POSS_RemoteLoginParamGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_SaleCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | czy_zakonczenie,
|  | unsigned char * | czy_sprawdzenie,
|  | unsigned char * | format_warosci,
|  | unsigned char * | czy_sprawdz_sprzedaz,
|  | unsigned char * | stat_tyg,
|  | unsigned char * | stat_roczne,
|  | char * | limit_rab_proc,
|  | char * | limit_rab_kwot,
|  | char * | limit_narz_proc,
|  | char * | limit_narz_kwot,
|  | unsigned char * | czy_z_rabatami,
|  | unsigned char * | czy_z_narzutami,
|  | unsigned char * | klawisz_kod |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SALECFGGET - Odczyt konfiguracji sprzedaży.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_SaleCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_SaleCfgGetEx | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | czy_zakonczenie,
|  | unsigned char * | czy_sprawdzenie,
|  | unsigned char * | format_warosci,
|  | unsigned char * | czy_sprawdz_sprzedaz,
|  | unsigned char * | stat_tyg,
|  | unsigned char * | stat_roczne,
|  | char * | limit_rab_proc,
|  | char * | limit_rab_kwot,
|  | char * | limit_narz_proc,
|  | char * | limit_narz_kwot,
|  | unsigned char * | czy_z_rabatami,
|  | unsigned char * | czy_z_narzutami,
|  | unsigned char * | klawisz_kod,
|  | unsigned char * | automat |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SALECFGGETEX - Odczyt konfiguracji sprzedaży

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO(także 1.01)

  Posiada część nadawczą - POSS_SaleCfgGetEx

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_SaleSizeGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | limit |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SALESIZEGET - Odsyłanie informacji o stanie zapełnienia bufora pozycji paragonowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_SaleSizeGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_SaleSizeGetEx | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | prog,
|  | unsigned long * | wartosc_biezaca,
|  | unsigned long * | wartosc_maksymalna |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SALESIZEGETEX - Odsyłanie informacji o stanie zapełnienia bufora pozycji paragonowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbiorcza.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część nadawczą - POSS_SaleSizeGetEx

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_SeqStatusGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned short * | cmd,
|  | unsigned short * | cmd_status,
|  | unsigned long * | token |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SEQSTATUSGET - Odsyłanie statusu ostatnio wysłanego rozkazu.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_SeqStatusGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_SoundCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | flaga,
|  | unsigned char * | zrodlo |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SOUNDCFGGET - Odczyt konfiguracji dźwięków.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_SoundCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_StoreCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | magazyn_PLU_wlaczony,
|  | unsigned char * | kontrola_stanu,
|  | unsigned char * | kontrola_stanu_sprzedaz,
|  | unsigned char * | magazyn_opak_wlaczony,
|  | unsigned char * | kontrola_stanu_opak,
|  | unsigned char * | kontrola_opak_sprzedaz |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu STORECFGGET - Odczyt ustawień magazynów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_StoreCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_StoreCfgGetEx | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | magazyn_PLU_wlaczony,
|  | unsigned char * | kontrola_stanu,
|  | unsigned char * | kontrola_stanu_sprzedaz,
|  | unsigned char * | magazyn_opak_wlaczony,
|  | unsigned char * | kontrola_stanu_opak,
|  | unsigned char * | kontrola_opak_sprzedaz,
|  | unsigned char * | receptury |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu STORECFGGETEX - Odczyt rozszerzonych ustawień magazynów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbiorcza.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część nadawczą - POSS_StoreCfgGetEx

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_TakingsVerifyGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu TAKINGSVERIFYGET - Odczyt ustawienia weryfikacji utargu.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbiorcza.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część nadawczą - POSS_TakingsVerifyGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_TimeGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | char * | time |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu TIMEGET - Pobranie czasu.

Czas w formacie: "GG:MM"

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_TimeGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_TimeoutsGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | wylogowanie,
|  | unsigned char * | wylaczenie |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu TIMEOUTSGET - Odczyt czasu wylogowania i wyłączenia.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_TimeoutsGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_TimeoutsGetEx | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | wylogowanie,
|  | unsigned char * | wylaczenie,
|  | unsigned char * | blokada,
|  | unsigned short * | godzina_odblokowania |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu TIMEOUTSGETEX - Odczyt czasu wylogowania i wyłączenia.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część nadawczą - POSS_TimeoutsGetEx

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_UserAuthCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | sposob,
|  | unsigned char * | kontrola |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu USERAUTHCFGGET - Odczyt konfiguracji logowania użytkownika.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_UserAuthCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_v2_PortCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | typ_urzadzenia,
|  | char * | nazwa,
|  | char * | konfiguracja,
|  | unsigned char * | podtyp |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PORTCFGGET - Odczyt konfiguracji portu.

Parametry:

  | phRequest | Uchwyt wyniku
  | typ_urzadzenia | Typ urządzenia 0-brak, 1-waga, 2-skaner, 3-komputer
  | nazwa | Nazwa portu
  | konfiguracja | Opis konfiguracji portu w postaci ciągu znaków w formacie: [predkosc],[bity danych],[parzystość],[bity stop],[kontrola transmisji] przy czym dopuszczalne wartości poszczególnych pól to: prędkość: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bity danych: 7, 8 parzystość: N - brak, O - nieparzystość, E - parzystość bity stop-u: 1, 2 kontrola transmisji: X - XOn/XOFF, R -RTS/CTS, D - DTR,DSR, N - brak
  | podtyp | Podtyp urządzenia.

Część odbierająca wyniki polecenia

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO(także 1.01)

  Posiada część nadawczą - POSS_PortCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_VATGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned short * | stawkaA,
|  | unsigned short * | stawkaB,
|  | unsigned short * | stawkaC,
|  | unsigned short * | stawkaD,
|  | unsigned short * | stawkaE,
|  | unsigned short * | stawkaF,
|  | unsigned short * | stawkaG |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu VATGET - Odczyt stawek.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_VATGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_WaitStatusGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned char * | trwa,
|  | unsigned short * | cmd_status |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu WAITSTATUSGET - Zwraca informację czy jest oczekiwanie na wykonanie sekwencji złożonej i z jakiego powodu.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_WaitStatusGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_AddonCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu ADDONCFGGET - Odczyt konfiguracji obsługi suplementów kodu kreskowego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część odbiorczą - POSG_AddonCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_AddonCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | suplement2,
|  | const unsigned char | suplement5,
|  | const unsigned short | odstep,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu ADDONCFGSET - Zapis konfiguracji obsługi suplementów kodu kreskowego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_AuthCodeIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const char * | kod,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu AUTHCODEINS - Wprowadzanie kodu autoryzacyjnego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_AuthCodeReset | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const char * | kod,
|  | const unsigned short | okres_wstepny,
|  | const char * | terminy,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu AUTHCODERESET - Reset kodów autoryzacyjnych.

Terminy - liczby rozdzielone znakami nowej linii.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_AuthStatusGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu AUTHSTATUSGET - Odczyt stanu autoryzacji kasy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_AuthStatusGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_BillBufCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu BILLBUFCFGGET - Odczyt konfiguracji bufora pozycji paragonowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_BillBufCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_BillBufCfgGetEx | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu BILLBUFCFGGETEX - Odczyt konfiguracji rozszerzonej bufora pozycji paragonowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część odbiorczą - POSG_BillBufCfgGetEx

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_BillBufCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | czy_aktywny,
|  | const unsigned char | czy_sygnalizowac,
|  | const unsigned short | poziom_progowy,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu BILLBUFCFGSET - Ustawienie konfiguracji bufora pozycji paragonowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.01 i wcześniejsze

  Kasy: COMBO,NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_CashregParGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu CASHREGPARGET - Odczyt parametrów kasy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_CashregParGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_CashregParSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const char * | numer_kasy,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu CASHREGPARSET - Zapis parametrów kasy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_CashregStatusGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu CASHREGSTATUSGET - Odczyt statusu kasy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_CashRegStatusGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_ChangeLogoutGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu CHANGELOGOUTGET - Odczyt konfiguracji wylogowania po raporcie zmianowym.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część odbiorczą - POSG_ChangeLogoutGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_ChangeLogoutSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | flaga,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu CHANGELOGOUTSET - Zapis konfiguracji wylogowania po raporcie zmianowym.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_ChangeRepCntClr | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_kasjera,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu CHANGEREPCNTCLR - Zerowanie licznika wykonanych raportów zmianowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_CmplxSeqStop | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu CMPLXSEQSTOP - Zatrzymanie wykonywania sekwencji złożonej.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_CommCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu COMMCFGGET - Odczyt konfiguracji komunikacji z PC.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_CommCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_CommCfgGetEx | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu COMMCFGGETEX - Odczyt rozszerzonej konfiguracji komunikacji z PC.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część odbiorczą - POSG_CommCfgGetEx

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_CommCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | typ_interfejsu,
|  | const unsigned char | id_kanalu,
|  | const unsigned char | typ_szyfru,
|  | const unsigned char | charset,
|  | const unsigned char | tcpip,
|  | const char * | ipv4_address,
|  | const char * | ipv4_netmask,
|  | const char * | ipv4_gateway,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu COMMCFGSET - Zapis konfiguracji komunikacji z PC.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02 i wcześniejsze

  Kasy: COMBO,NEO

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_DateGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DATEGET - Pobranie daty.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_DateGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_DateTimeSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const char * | data_czas,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DATETIMESET - Ustawianie daty i czasu.

Data i czas w formacie: "RRRR-MM-DD GG:MM:SS"

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_DBStatusGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DBSTATUSGET - Odczyt statusu baz kasy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_DBStatusGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_DBStatusGetEx | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DBSTATUSGETEX - Odczyt statusu baz kasy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_DBStatusGetEx

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_DiscntCardCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGGET - Odczyt konfiguracji kart rabatowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_DiscntCardCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_DiscntCardCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | czy_wazne,
|  | const unsigned short | czas_odpowiedzi,
|  | const unsigned short | sposob_wprowadzania,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGSET - Zapis konfiguracji kart rabatowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_DrawerImpulseGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DRAWERIMPULSEGET - Pobranie długości impulsu szuflady.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_DrawerImpulseGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_DrawerImpulseSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | dlugosc,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DRAWERIMPULSESET - Ustawienie długości impulsu szuflady.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_DspInfoCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DSPINFOCFGGET - Odczyt ustawień wyświetlania linii informacyjnych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_DspInfoCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_DspInfoCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | linia_zalogowany,
|  | const unsigned char | linia_niezalogowany,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DSPINFOCFGSET - Zapis ustawień wyświetlania linii informacyjnych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_DspInfoGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | numer,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DSPINFOGET - Pobranie informacji o tekstach reklamowych z wyświetlacza.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_DspInfoGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_DspInfoSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | numer,
|  | const char * | typy_zawartosci,
|  | const char * | linie,
|  | const char * | inwersje,
|  | const char * | predkosci,
|  | const char * | kierunki,
|  | const char * | formaty_czasu,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DSPINFOSET - Programowanie tekstów reklamowych na wyświetlacz.

Pola typy_zawartosci, linie, inwersje, predkosci, kierunki, formaty_czasu zawierają wartości rozdzielone znakami nowej linii po jednej dla każdej linii tektu reklamowego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_DspParamGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | wyswietlacz,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DSPPARAMGET - Odczyt konfiguracji wyświetlacza.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_DspParamGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_DspParamSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | wyswietlacz,
|  | const unsigned char | kontrast,
|  | const unsigned char | podswietlenie,
|  | const unsigned char | tryb_podsw,
|  | const unsigned short | opoznienie,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DSPPARAMSET - Konfiguracja wyświetlacza.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_ExtPrnCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | numer_drukarki,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu EXTPRNCFGGET - Pobranie konfiguracji drukarki paragonowej.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część odbiorczą - POSG_ExtPrnCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_ExtPrnCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | numer_drukarki,
|  | const unsigned char | czcionki,
|  | const unsigned char | szerokosc,
|  | const unsigned char | obcinacz,
|  | const char * | linie_naglowka,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu EXTPRNCFGSET - Ustawienie konfiguracji drukarki paragonowej.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_FooterGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu FOOTERGET - Odczyt linii stopki.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_FooterGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_FooterSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const char * | flagi,
|  | const char * | linie,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu FOOTERSET - Programowanie linii stopki.

Pola flagi i linie zawierają wartości oddzielone znakami nowej linii.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HeaderGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HEADERGET - Odczyt nagłówka.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_HeaderGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HeaderSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const char * | parametry_linii,
|  | const char * | linie,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HEADERSET - Programowanie nagłówka.

Pola parametry_linii i linie zawierają wartości oddzielone znakami nowej linii.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_MaintenanceSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const char * | data,
|  | const char * | serwis,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu MAINTENANCESET - Programowanie przypomnienia o przeglądzie serwisowym.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_ModemCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu MODEMCFGGET - Odczyt sekwencji inicjalizującej modem.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_ModemCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_ModemCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | czy_modem,
|  | const char * | init,
|  | const char * | telefon,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu MODEMCFGSET - Zmiana sekwencji inicjalizującej modem.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_PackStoreCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | magazyn_wlaczony,
|  | const unsigned char | kontrola_stanow,
|  | const unsigned char | blokowac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PACKSTORECFGSET - Zmiana ustawień magazynu opakowań.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_PLUStoreCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | czy_wlaczony,
|  | const unsigned char | kontrola_stanow,
|  | const unsigned char | blokowac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PLUSTORECFGSET - Zmiana ustawień magazynu PLU.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.01 i wcześniejsze

  Kasy: COMBO,NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_PortCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | port,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PORTCFGGET - Odczyt konfiguracji portu.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_PortCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_PortCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | typ_urzadzenia,
|  | const unsigned char | numer_portu,
|  | const char * | portcfg,
|  | const char * | nazwa,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PORTCFGSET - Zapis konfiguracji portu.

Format parametrów portu: 9600,8,N,1,H [ bitrate,bits,parity,stop,flow (N,S,H,D - DTR/DSR)]

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_PriceVerifCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | typ,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PRICEVERIFCFGGET - Odczyt konfiguracji weryfikatora cen

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO(także 1.01)

  Posiada część odbiorczą - POSG_PriceVerifCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_PrintCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PRINTCFGGET - Odczyt konfiguracji wydruku.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_PrintCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_PrintCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | niefiskalne,
|  | const unsigned char | zmiany_PLU,
|  | const unsigned char | czulosc_papieru,
|  | const unsigned char | obcinacz,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PRINTCFGSET - Zapis konfiguracji wydruku.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_ProtTransMonCfgIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_ciagu,
|  | const char * | ciag,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PROTTRANSMONCFGINS - Zapis konfiguracji ramki monitora transakcji.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_ProtTransMonCfgRead | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_ciagu,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PROTTRANSMONCFGREAD - Odczyt konfiguracji ramki monitora transakcji.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część odbiorczą - POSG_ProtTransMonCfgRead

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RemoteLogin | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const char * | haslo,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REMOTELOGIN - Logowanie zdalne.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RemoteLoginParamGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REMOTELOGINPARAMGET - Odczyt parametrów logowania zdalnego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część odbiorczą - POSG_RemoteLoginParamGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RemoteLoginParamSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | flagi,
|  | const char * | haslo,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REMOTELOGINPARAMSET - Zapis parametrów logowania zdalnego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RemoteLogout | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REMOTELOGOUT - Wyogowanie zdalne.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_SaleCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SALECFGGET - Odczyt konfiguracji sprzedaży.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_SaleCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_SaleCfgGetEx | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SALECFGGETEX - Odczyt konfiguracji sprzedaży

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO(także 1.01)

  Posiada część odbiorczą - POSG_SaleCfgGetEx

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_SaleCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | czy_zak_gotowkowe,
|  | const unsigned char | czy_sprawdzanie_cen,
|  | const unsigned char | wart_kwotowe,
|  | const unsigned char | czy_sprawdz_przy_sprzedazy,
|  | const unsigned char | stat_tyg,
|  | const unsigned char | stat_roczne,
|  | const char * | limit_rab_proc_z_reki,
|  | const char * | limit_narz_proc_z_reki,
|  | const char * | limit_rab_kwot_z_reki,
|  | const char * | limit_narz_kwot_z_reki,
|  | const unsigned char | czy_rabaty,
|  | const unsigned char | czy_narzuty,
|  | const unsigned char | klawisz_kod,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SALECFGSET - Zapis konfiguracji sprzedaży.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_SaleCfgSetEx | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | czy_zak_gotowkowe,
|  | const unsigned char | czy_sprawdzanie_cen,
|  | const unsigned char | wart_kwotowe,
|  | const unsigned char | czy_sprawdz_przy_sprzedazy,
|  | const unsigned char | stat_tyg,
|  | const unsigned char | stat_roczne,
|  | const char * | limit_rab_proc_z_reki,
|  | const char * | limit_narz_proc_z_reki,
|  | const char * | limit_rab_kwot_z_reki,
|  | const char * | limit_narz_kwot_z_reki,
|  | const unsigned char | czy_rabaty,
|  | const unsigned char | czy_narzuty,
|  | const unsigned char | klawisz_kod,
|  | const unsigned char | automat,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SALECFGSETEX - Zapis konfiguracji sprzedaży

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO(także 1.01)

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_SaleFldPLUNameAsPriceCfg | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | flaga,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SALEFLDPLUNAMEASPRICECFG - Konfiguracja pola nazwa towaru.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_SaleSizeGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SALESIZEGET - Odsyłanie informacji o stanie zapełnienia bufora pozycji paragonowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_SaleSizeGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_SaleSizeGetEx | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SALESIZEGETEX - Odsyłanie informacji o stanie zapełnienia bufora pozycji paragonowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część odbiorczą - POSG_SaleSizeGetEx

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_SeqStatusGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | unsigned char | typ,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SEQSTATUSGET - Odsyłanie statusu ostatnio wysłanego rozkazu.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_SeqStatusGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_SoundCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SOUNDCFGGET - Odczyt konfiguracji dźwięków.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_SoundCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_SoundCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | flaga,
|  | const unsigned char | zrodlo,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu SOUNDCFGSET - Zmiana konfiguracji dźwięku.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_StoreCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu STORECFGGET - Odczyt ustawień magazynów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_StoreCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_StoreCfgGetEx | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu STORECFGGETEX - Odczyt rozszerzonych ustawień magazynów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część odbiorczą - POSG_StoreCfgGetEx

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_TakingsVerifyGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu TAKINGSVERIFYGET - Odczyt ustawienia weryfikacji utargu.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część odbiorczą - POSG_TakingsVerifyGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_TakingsVerifySet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | flaga,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu TAKINGSVERIFYSET - Zapis ustawienia weryfikacji utargu.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_TerminalCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | wariant,
|  | const unsigned char | portA_numer,
|  | const char * | portcfgA,
|  | const unsigned char | portB_numer,
|  | const char * | portcfgB,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu TERMINALCFGSET - Ustawienie konfiguracji współpracy z terminalem płatnicztym.

Parametry:

  | wariant | posiada 3 możliwe wartości 0 - nie wysyłaj bloków danych portów (parametry portcfgA i portcfgB są nieistotne) - wyłącza współpracę z terminalem, 1 - wyślij blok danych pinpada (parametr portcfgA istotny, portcfgB nieistotny) 2 - wyślij oba bloki danych (pinpada i modemu)

Format parametrów portu: 9600,8,N,1,H [ bitrate,bits,parity,stop,flow (N,S,H,D - DTR/DSR)]

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_TimeGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu TIMEGET - Pobranie czasu.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSS_TimeGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_TimeoutsGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu TIMEOUTSGET - Odczyt czasu wylogowania i wyłączenia.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_TimeoutsGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_TimeoutsGetEx | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu TIMEOUTSGETEX - Odczyt czasu wylogowania i wyłączenia.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada część odbiorczą - POSG_TimeoutsGetEx

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_TimeoutsSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | wylogowanie,
|  | const unsigned char | wylaczenia,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu TIMEOUTSSET - Ustawienie czasu wylogowania i wyłączenia.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.01 i wcześniejsze

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_TurnOff | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu TURNOFF - Wyłączenie kasy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_UserAuthCfgGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu USERAUTHCFGGET - Odczyt konfiguracji logowania użytkownika.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_UserAuthCfgGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_UserAuthCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | sposob_log,
|  | const unsigned char | typ_kontroli,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu USERAUTHCFGSET - Zapis konfiguracji logowania użytkownika.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_UserLogout | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu USERLOGOUT - Wylogowanie kasjera.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_v2_BillBufCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | czy_aktywny,
|  | const unsigned char | czy_sygnalizowac,
|  | const unsigned short | poziom_progowy,
|  | const unsigned char | czy_blokada,
|  | const unsigned char | czy_informacja,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu BILLBUFCFGSET - Ustawienie konfiguracji bufora pozycji paragonowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_v2_CommCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | typ_interfejsu,
|  | const unsigned char | id_kanalu,
|  | const unsigned char | typ_szyfru,
|  | const unsigned char | charset,
|  | const unsigned char | tcpip,
|  | const char * | ipv4_address,
|  | const char * | ipv4_netmask,
|  | const char * | ipv4_gateway,
|  | const unsigned short | port,
|  | const unsigned char | dhcp,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu COMMCFGSET - Zapis konfiguracji komunikacji z PC.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_v2_DiscntCardCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | czy_wazne,
|  | const unsigned short | czas_odpowiedzi,
|  | const unsigned short | sposob_wprowadzania,
|  | const char * | parametry,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGSET - Zapis konfiguracji kart rabatowych

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO(także 1.01)

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_v2_PLUStoreCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | czy_wlaczony,
|  | const unsigned char | kontrola_stanow,
|  | const unsigned char | blokowac,
|  | const unsigned char | receptury,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PLUSTORECFGSET - Zmiana ustawień magazynu PLU.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_v2_PortCfgSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | typ_urzadzenia,
|  | const unsigned char | numer_portu,
|  | const char * | portcfg,
|  | const char * | nazwa,
|  | const char | podtyp,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PORTCFGSET - Zapis konfiguracji portu

Format parametrów portu: 9600,8,N,1,H [ bitrate,bits,parity,stop,flow (N,S,H,D - DTR/DSR)].

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO(także 1.01)

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_v2_TimeoutsSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | wylogowanie,
|  | const unsigned char | wylaczenia,
|  | const unsigned char | blokada,
|  | const unsigned short | godzina_odblokowania,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu TIMEOUTSSET - Ustawienie czasu wylogowania i wyłączenia.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_VATGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu VATGET - Odczyt stawek.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_VATGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_VATSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const char * | data_czas,
|  | const unsigned short | stawkaA,
|  | const unsigned short | stawkaB,
|  | const unsigned short | stawkaC,
|  | const unsigned short | stawkaD,
|  | const unsigned short | stawkaE,
|  | const unsigned short | stawkaF,
|  | const unsigned short | stawkaG,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu VATSET - Zapis stawek.

Data i czas w formacie: "RRRR-MM-DD GG:MM:SS"

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_WaitStatusGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu WAITSTATUSGET - Zwraca informację czy jest oczekiwanie na wykonanie sekwencji złożonej i z jakiego powodu.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_WaitStatusGet