# Obsługa klawiszy
[API Wysokiego Poziomu]

## Moduły
| Obsługa odczytu klawiszy skrótu
## Funkcje
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_HotkeyNextFreeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer)
| Realizacja rozkazu HOTKEYNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu w bazie klawiszy szybkich począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyCurrencyIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned short numer_platnosci, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYCURRENCYINS - Zaprogramowanie klawisza szybkiego realizującego przeliczanie walut.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYDEL - Usunięcie klawisza szybkiego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYDELALL - Usunięcie bazy klawiszy szybkich.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyDiscntIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_klawisza, const unsigned short numer_rabatu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYDISCNTINS - Zaprogramowanie klawisza przypisanego do rabatów/narzutów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyFormIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_klawisza, const unsigned short numer_platnosci, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYFORMINS - Zaprogramowanie klawisza przypisanego do form płatności.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyFuncIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_klawisza, const unsigned short ident_funkcji, const unsigned long parametry, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYFUNCINS - Zaprogramowanie klawisza szybkiego realizującego określone funkcje.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyNextFreeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_poczatkowy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu w bazie klawiszy szybkich począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyPackIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned short numer_opakowania, const char *ilosc, const unsigned char czy_wydanie, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYPACKINS - Zaprogramowanie klawisza szybkiego przypisanego do opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyPLUIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_klawisza, const unsigned short numer_PLU, const char *ilosc, const unsigned short numer_platnosci, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYPLUINS - Zaprogramowanie klawisza przypisanego do sprzedaży PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyPLUInsEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_klawisza, const unsigned short numer_PLU, const char *ilosc, const unsigned short numer_platnosci, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_wazony, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu HOTKEYPLUINSEX - Zaprogramowanie klawisza przypisanego do sprzedaży PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepAutoDisntIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPAUTODISCNTINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy rabatów czasowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepCashoutDescIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPCASHOUTDESCINS - Przypisanie do klawisza skrótu raportu bazy opisów wypłaty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepCashRegIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPCASHREGINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepCfgCommIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPCFGCOMMINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu konfiguracji we/wy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepCfgHardwareIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPCFGHARDWAREINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu konfiguracji sprzętu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepCfgSaleIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPCFGSALEINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu konfiguracji sprzedaży.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepCodeFmtIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPCODEFMTINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy formatów kodów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepCurrUserIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPCURRUSERINS - Przypisanie do klawisza skrótu raportu zalogowanego kasjera.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepDiscntIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPDISCNTINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy rabatów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepFskDailyIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPFSKDAILYINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu dobowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepFskMonthlyIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPFSKMONTHLYINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu miesięcznego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepFskPeriodIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPFSKPERIODINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu okresowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepGroupIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPGROUPINS - Przypisanie do klawisza szybkiego bazy grup towarowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepGroupStatIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char rodzaj_raportu, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPGROUPSTATINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu statystyk bazy grup towarowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepHotkeyIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPHOTKEYINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy klawiszy szybkich.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepHoursIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_rekordu, const unsigned char zakres, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPHOURSINS - Przypisanie do klawisza skrótu raportu godzinowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepInactivePLUIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const char *date, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPINACTIVEPLUINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu nieaktywnych PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepMUIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPMUINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy jednostek miary.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepNotepadIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPNOTEPADINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu notatnika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPackIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPACKINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPayFormIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPAYFORMINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy form płatności.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPLUByGroupIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned char numer_grupy, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPLUBYGROUPINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy PLU wg grupy towarowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPLUByRecNoIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPLUBYRECNOINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy PLU wg numerów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPLUByRecRangeIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_pocz, const unsigned short numer_konc, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPLUBYRECRANGEINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy PLU wg zakresu rekordów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPLUByVATIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned char stawka_vat, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPLUBYVATINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy PLU wg stawki VAT.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPLUDescIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPLUDESCINS - Przypisanie do klawisza skrótu raportu opisów towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPogDailyIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPOGDAILYINS - Przypisanie do klawisza skrótu raportu poglądowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPTUIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPTUINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu stawek VAT.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepRepSetIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned short numer_zestawu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPREPSETINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu zestawów raportów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepServiceIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPSERVICEINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu serwisowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepSetIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_klawisza, const unsigned short numer_zestawu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPSETINS - Zaprogramowanie klawisza szybkiego przypisanego do zestawów raportów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepShortagePackIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPSHORTAGEPACKINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu braków magazynowych opakowan.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepStorePackIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPSTOREPACKINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu stanów magazynowych opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepUserIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPUSERINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy kasjerów.

## Dokumentacja funkcji

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_HotkeyNextFreeGet | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned short * | numer |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu w bazie klawiszy szybkich począwszy od zadanego numeru.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia

Posiada część nadawczą - POSS_HotkeyNextFreeGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyCurrencyIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned short | numer_platnosci,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYCURRENCYINS - Zaprogramowanie klawisza szybkiego realizującego przeliczanie walut.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyDel | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYDEL - Usunięcie klawisza szybkiego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyDelAll | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYDELALL - Usunięcie bazy klawiszy szybkich.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: wszystkie

  Kasy: NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyDiscntIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_klawisza,
|  | const unsigned short | numer_rabatu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYDISCNTINS - Zaprogramowanie klawisza przypisanego do rabatów/narzutów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyFormIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_klawisza,
|  | const unsigned short | numer_platnosci,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYFORMINS - Zaprogramowanie klawisza przypisanego do form płatności.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyFuncIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_klawisza,
|  | const unsigned short | ident_funkcji,
|  | const unsigned long | parametry,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYFUNCINS - Zaprogramowanie klawisza szybkiego realizującego określone funkcje.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyNextFreeGet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_poczatkowy,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu w bazie klawiszy szybkich począwszy od zadanego numeru.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Posiada część odbiorczą - POSG_HotkeyNextFreeGet

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyPackIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned short | numer_opakowania,
|  | const char * | ilosc,
|  | const unsigned char | czy_wydanie,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYPACKINS - Zaprogramowanie klawisza szybkiego przypisanego do opakowań.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyPLUIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_klawisza,
|  | const unsigned short | numer_PLU,
|  | const char * | ilosc,
|  | const unsigned short | numer_platnosci,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYPLUINS - Zaprogramowanie klawisza przypisanego do sprzedaży PLU.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyPLUInsEx | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_klawisza,
|  | const unsigned short | numer_PLU,
|  | const char * | ilosc,
|  | const unsigned short | numer_platnosci,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | czy_wazony,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYPLUINSEX - Zaprogramowanie klawisza przypisanego do sprzedaży PLU.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepAutoDisntIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPAUTODISCNTINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy rabatów czasowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepCashoutDescIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPCASHOUTDESCINS - Przypisanie do klawisza skrótu raportu bazy opisów wypłaty.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepCashRegIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPCASHREGINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu kasy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepCfgCommIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPCFGCOMMINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu konfiguracji we/wy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepCfgHardwareIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPCFGHARDWAREINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu konfiguracji sprzętu.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepCfgSaleIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPCFGSALEINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu konfiguracji sprzedaży.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepCodeFmtIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPCODEFMTINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy formatów kodów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepCurrUserIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPCURRUSERINS - Przypisanie do klawisza skrótu raportu zalogowanego kasjera.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepDiscntIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPDISCNTINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy rabatów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepFskDailyIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPFSKDAILYINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu dobowego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepFskMonthlyIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPFSKMONTHLYINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu miesięcznego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepFskPeriodIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPFSKPERIODINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu okresowego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepGroupIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPGROUPINS - Przypisanie do klawisza szybkiego bazy grup towarowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepGroupStatIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | rodzaj_raportu,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPGROUPSTATINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu statystyk bazy grup towarowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepHotkeyIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPHOTKEYINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy klawiszy szybkich.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepHoursIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | typ_rekordu,
|  | const unsigned char | zakres,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPHOURSINS - Przypisanie do klawisza skrótu raportu godzinowego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepInactivePLUIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const char * | date,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPINACTIVEPLUINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu nieaktywnych PLU.

Pole daty - ciąg znaków w formacie "RRRR-MM-DD"

Pozostałe parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepMUIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPMUINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy jednostek miary.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepNotepadIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPNOTEPADINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu notatnika.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepPackIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPPACKINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu opakowań.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepPayFormIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPPAYFORMINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy form płatności.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepPLUByGroupIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | identyfikator,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned char | numer_grupy,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPPLUBYGROUPINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy PLU wg grupy towarowej.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepPLUByRecNoIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | identyfikator,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPPLUBYRECNOINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy PLU wg numerów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepPLUByRecRangeIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | identyfikator,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned short | numer_pocz,
|  | const unsigned short | numer_konc,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPPLUBYRECRANGEINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy PLU wg zakresu rekordów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepPLUByVATIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | identyfikator,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned char | stawka_vat,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPPLUBYVATINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy PLU wg stawki VAT.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepPLUDescIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPPLUDESCINS - Przypisanie do klawisza skrótu raportu opisów towarów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepPogDailyIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPPOGDAILYINS - Przypisanie do klawisza skrótu raportu poglądowego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepPTUIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPPTUINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu stawek VAT.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepRepSetIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned short | numer_zestawu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPREPSETINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu zestawów raportów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepServiceIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPSERVICEINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu serwisowego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepSetIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_klawisza,
|  | const unsigned short | numer_zestawu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPSETINS - Zaprogramowanie klawisza szybkiego przypisanego do zestawów raportów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepShortagePackIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPSHORTAGEPACKINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu braków magazynowych opakowan.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepStorePackIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPSTOREPACKINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu stanów magazynowych opakowań.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_HotkeyRepUserIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | klawisz,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | czy_nadpisac,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu HOTKEYREPUSERINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy kasjerów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.