# Kody błędów biblioteki
[Obsługa błędów]

Kody błędów biblioteki. Biblioteka może zwracać kody błędów zarówno własne jak i kody bezpośrednio uzyskane z kasy. Więcej...

## Definicje
#define | POSNET_STATUS_ALREADY_COMPLETED 0x00010000
| Rozkaz już wykonany.
#define | POSNET_STATUS_BUFFERTOOSHORT 0x00010007
| Przekazany bufor znakowy jest za mały.
#define | POSNET_STATUS_BUSY 0x00000020
| Urządzenie zajęte.
#define | POSNET_STATUS_BUSY_COVER 0x00000023
| Urządzenie zajęte - podniesiona pokrywa.
#define | POSNET_STATUS_BUSY_CUTTER 0x00000027
| Urządzenie zajęte - błąd obcinacza.
#define | POSNET_STATUS_BUSY_LEVER 0x00000021
| Urządzenie zajęte - podniesiona dźwignia.
#define | POSNET_STATUS_BUSY_MECHANISM 0x00000022
| Urządzenie zajęte - błąd mechanizmu.
#define | POSNET_STATUS_BUSY_PAPER 0x00000024
| Urządzenie zajęte - brak papieru.
#define | POSNET_STATUS_BUSY_POWER 0x00000026
| Urządzenie zajęte - chwilowy zanik zasilania.
#define | POSNET_STATUS_BUSY_TEMP 0x00000025
| Urządzenie zajęte - zbyt wysoka temperatura.
#define | POSNET_STATUS_CANCELLED 0x0001000A
| Rozkaz anulowany.
#define | POSNET_STATUS_CASHREGBASE 0x00430000
| Bazowy kod błędu wykonania rozkazu kasy [błędy 0x00430000 - 0x0043FFFF].
#define | POSNET_STATUS_CASHREGCOMMBASE 0x00440000
| Bazowy kod błędu transmisji rozkazu do kasy [błędy 0x00440000 - 0x0044FFFF].
#define | POSNET_STATUS_COMMERROR 0x00000008
| Błąd komunikacji.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN 0x00000005
| Nie można otworzyc wskazanego urządzenia.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_ACCESSDENIED 0x0000000C
| Błąd otwarcia urządzenia - dostęp zabroniony.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_FILENOTFOUND 0x0000000D
| Błąd otwarcia urządzenia - brak takiego pliku (urządzenia).
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEACCES 0x00000031
| Błąd sieciowy - brak dostępu.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEADDRINUSE 0x00000034
| Błąd sieciowy - adres w użyciu.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEADDRNOTAVAIL 0x00000035
| Błąd sieciowy - adres nieprawidłowy.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAECONNABORTED 0x00000039
| Błąd sieciowy - połączenie zerwane przez aplikację.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAECONNREFUSED 0x0000003c
| Błąd sieciowy - połączenie odrzucone.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAECONNRESET 0x0000003A
| Błąd sieciowy - strona zdalna zerwała połączenie.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEDESTADDRREQ 0x00000033
| Błąd sieciowy - wymagany adres docelowy.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEHOSTDOWN 0x0000003d
| Błąd sieciowy - serwer zdalny jest wyłączony.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEHOSTUNREACH 0x0000003e
| Błąd sieciowy - serwer zdalny jest nieosiągalny.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEINPROGRESS 0x00000032
| Błąd sieciowy - operacja w toku.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEINTR 0x00000030
| Błąd sieciowy - przerwane wywołanie systemowe.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAENETDOWN 0x00000036
| Błąd sieciowy - sieć jest wyłączona.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAENETRESET 0x00000038
| Błąd sieciowy - sieć rozłączyła połączenie.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAENETUNREACH 0x00000037
| Błąd sieciowy - sieć jest nieosiągalna.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAETIMEDOUT 0x0000003B
| Błąd sieciowy - upłynął czas oczekiwania na odpowiedź.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAHOSTNOTFOUND 0x0000003f
| Błąd sieciowy - serwer nieznaleziony.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSATRYAGAIN 0x00000040
| Błąd sieciowy - serwer nieznaleziony, spróbuj ponownie.
#define | POSNET_STATUS_COULDNOTSETUPPORT 0x0000000B
| Błąd ustawienia parametrów otwieranego portu.
#define | POSNET_STATUS_CRCERROR 0x00000006
| Błąd CRC w odebranej ramce.
#define | POSNET_STATUS_DEVICE_BUSY 0x00000014
| Urządzenie zajęte.
#define | POSNET_STATUS_EMPTY 0x00010001
| Brak danych w kolejce.
#define | POSNET_STATUS_FRAMETOOSHORT 0x00000002
| Za krótka ramka.
#define | POSNET_STATUS_FRAMINGERROR 0x00000003
| Błąd ramki odebranej z kasy.
#define | POSNET_STATUS_FTLIBIMPORTFAIL 0x0000000A
| Nieudany import sterownika FTDI.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM1 0x00010101
| Błędny 1 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM10 0x0001010A
| Błędny 10 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM11 0x0001010B
| Błędny 11 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM12 0x0001010C
| Błędny 12 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM13 0x0001010D
| Błędny 13 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM14 0x0001010E
| Błędny 14 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM15 0x0001010F
| Błędny 15 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM16 0x00010110
| Błędny 16 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM17 0x00010111
| Błędny 17 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM18 0x00010112
| Błędny 18 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM19 0x00010113
| Błędny 19 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM2 0x00010102
| Błędny 2 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM20 0x00010114
| Błędny 20 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM21 0x00010115
| Błędny 21 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM22 0x00010116
| Błędny 22 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM3 0x00010103
| Błędny 3 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM4 0x00010104
| Błędny 4 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM5 0x00010105
| Błędny 5 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM6 0x00010106
| Błędny 6 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM7 0x00010107
| Błędny 7 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM8 0x00010108
| Błędny 8 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALID_PARAM9 0x00010109
| Błędny 9 parametr polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALIDCOMMAND 0x00010005
| Błędny numer polecenia.
#define | POSNET_STATUS_INVALIDHANDLE 0x00010006
| Błędny uchwyt.
#define | POSNET_STATUS_INVALIDSPOOLMODE 0x00010009
| Błędny tryb kolejkowania.
#define | POSNET_STATUS_INVALIDSTATE 0x00000013
| Wydano polecenie REPEAT dla ramki znajdującej się w niewłaściwym stanie (innym niż SENT lub ACK).
#define | POSNET_STATUS_INVALIDVALUE 0x00010002
| Błędna wartość.
#define | POSNET_STATUS_IPCERROR 0x00000007
| Błąd utworzenia obiektu IPC (Event).
#define | POSNET_STATUS_MODEM_ANSWERING 0x00000065
| Status modemu - trwa odbieranie połączenia.
#define | POSNET_STATUS_MODEM_BADDIAL 0x0000006C
| Status połączenia - modem nie zaakceptował komendy połączenia.
#define | POSNET_STATUS_MODEM_BADINIT 0x0000006B
| Status połączenia - modem nie zaakceptował ciagu inicjującego.
#define | POSNET_STATUS_MODEM_BUSY 0x00000066
| Próba wykonania połączenia przy zajetym modemie.
#define | POSNET_STATUS_MODEM_CONNECTED 0x00000064
| Status modemu - połączony.
#define | POSNET_STATUS_MODEM_CONNECTIONLOST 0x0000006E
| Status połączenia - przerwane.
#define | POSNET_STATUS_MODEM_DIALING 0x00000062
| Status modemu - w trakcie nawiązywania połączenia.
#define | POSNET_STATUS_MODEM_DISCONNECTING 0x00000063
| Status modemu - w trakcie rozłączania.
#define | POSNET_STATUS_MODEM_ERRORONDISCONNECT 0x0000006F
| Status połączenia - nie udało się rozłączyć połączenia (modem nie odpowiada).
#define | POSNET_STATUS_MODEM_NOCARRIER 0x00000069
| Status połączenia - nie powiodło się.
#define | POSNET_STATUS_MODEM_NODIALTONE 0x00000068
| Status połączenia - brak tonu centrali.
#define | POSNET_STATUS_MODEM_NOMODEM 0x0000006D
| Status połączenia - brak odpowiedzi modemu na polecenia AT.
#define | POSNET_STATUS_MODEM_NOTCONNECTED 0x00000067
| Próba rozłączenia nie połączonego modemu.
#define | POSNET_STATUS_MODEM_NOTSUPPORTED 0x00000060
| Modem nie obsługiwany - urządzenie nie jest RS232 lub ma nie aktywny tryb modemowy.
#define | POSNET_STATUS_MODEM_ONHOOK 0x00000061
| Status modemu - na widełkach (rozłączony).
#define | POSNET_STATUS_MODEM_OTHERERROR 0x0000006A
| Status połączenia - inny błąd.
#define | POSNET_STATUS_OK 0x00000000
| Brak błędu.
#define | POSNET_STATUS_OUTOFMEMORY 0x00000001
| Brak pamięci.
#define | POSNET_STATUS_OUTOFRANGE 0x00010008
| Poza zakresem licznika.
#define | POSNET_STATUS_PENDING 0x00010004
| Polecenie w trakcie wykonywania.
#define | POSNET_STATUS_SETUP_INVALIDBAUD 0x0000000E
| Błędne parametry portu - baudrate.
#define | POSNET_STATUS_SETUP_INVALIDDATA 0x0000000F
| Błędne parametry portu - databits.
#define | POSNET_STATUS_SETUP_INVALIDHANDSHAKE 0x00000012
| Błędne parametry portu - handshake.
#define | POSNET_STATUS_SETUP_INVALIDPARITY 0x00000010
| Błędne parametry portu - parity.
#define | POSNET_STATUS_SETUP_INVALIDSTOP 0x00000011
| Błędne parametry portu - stop bits.
#define | POSNET_STATUS_TIMEOUT 0x00010003
| Oczekiwanie zakończone upłynięciem czasu (timeout).
#define | POSNET_STATUS_USBERROR 0x00000009
| Błąd krytyczny USB - urządzenie nie będzie funkcjonować poprawnie.

## Opis szczegółowy

Kody błędów biblioteki. Biblioteka może zwracać kody błędów zarówno własne jak i kody bezpośrednio uzyskane z kasy.

## Dokumentacja definicji

#define POSNET_STATUS_ALREADY_COMPLETED 0x00010000

Rozkaz już wykonany.

Zobacz również:
  POS_CancelRequest

Definicja w linii 807 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_BUFFERTOOSHORT 0x00010007

Przekazany bufor znakowy jest za mały.

Definicja w linii 814 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_BUSY 0x00000020

Urządzenie zajęte.

Definicja w linii 798 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_BUSY_COVER 0x00000023

Urządzenie zajęte - podniesiona pokrywa.

Definicja w linii 801 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_BUSY_CUTTER 0x00000027

Urządzenie zajęte - błąd obcinacza.

Definicja w linii 805 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_BUSY_LEVER 0x00000021

Urządzenie zajęte - podniesiona dźwignia.

Definicja w linii 799 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_BUSY_MECHANISM 0x00000022

Urządzenie zajęte - błąd mechanizmu.

Definicja w linii 800 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_BUSY_PAPER 0x00000024

Urządzenie zajęte - brak papieru.

Definicja w linii 802 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_BUSY_POWER 0x00000026

Urządzenie zajęte - chwilowy zanik zasilania.

Definicja w linii 804 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_BUSY_TEMP 0x00000025

Urządzenie zajęte - zbyt wysoka temperatura.

Definicja w linii 803 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_CANCELLED 0x0001000A

Rozkaz anulowany.

Definicja w linii 817 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_CASHREGBASE 0x00430000

Bazowy kod błędu wykonania rozkazu kasy [błędy 0x00430000 - 0x0043FFFF].

Definicja w linii 878 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_CASHREGCOMMBASE 0x00440000

Bazowy kod błędu transmisji rozkazu do kasy [błędy 0x00440000 - 0x0044FFFF].

Definicja w linii 879 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COMMERROR 0x00000008

Błąd komunikacji.

Definicja w linii 784 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN 0x00000005

Nie można otworzyc wskazanego urządzenia.

Definicja w linii 781 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_ACCESSDENIED 0x0000000C

Błąd otwarcia urządzenia - dostęp zabroniony.

Definicja w linii 788 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_FILENOTFOUND 0x0000000D

Błąd otwarcia urządzenia - brak takiego pliku (urządzenia).

Definicja w linii 789 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEACCES 0x00000031

Błąd sieciowy - brak dostępu.

Definicja w linii 820 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEADDRINUSE 0x00000034

Błąd sieciowy - adres w użyciu.

Definicja w linii 823 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEADDRNOTAVAIL 0x00000035

Błąd sieciowy - adres nieprawidłowy.

Definicja w linii 824 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAECONNABORTED 0x00000039

Błąd sieciowy - połączenie zerwane przez aplikację.

Definicja w linii 828 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAECONNREFUSED 0x0000003c

Błąd sieciowy - połączenie odrzucone.

Definicja w linii 831 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAECONNRESET 0x0000003A

Błąd sieciowy - strona zdalna zerwała połączenie.

Definicja w linii 829 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEDESTADDRREQ 0x00000033

Błąd sieciowy - wymagany adres docelowy.

Definicja w linii 822 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEHOSTDOWN 0x0000003d

Błąd sieciowy - serwer zdalny jest wyłączony.

Definicja w linii 832 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEHOSTUNREACH 0x0000003e

Błąd sieciowy - serwer zdalny jest nieosiągalny.

Definicja w linii 833 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEINPROGRESS 0x00000032

Błąd sieciowy - operacja w toku.

Definicja w linii 821 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAEINTR 0x00000030

Błąd sieciowy - przerwane wywołanie systemowe.

Definicja w linii 819 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAENETDOWN 0x00000036

Błąd sieciowy - sieć jest wyłączona.

Definicja w linii 825 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAENETRESET 0x00000038

Błąd sieciowy - sieć rozłączyła połączenie.

Definicja w linii 827 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAENETUNREACH 0x00000037

Błąd sieciowy - sieć jest nieosiągalna.

Definicja w linii 826 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAETIMEDOUT 0x0000003B

Błąd sieciowy - upłynął czas oczekiwania na odpowiedź.

Definicja w linii 830 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSAHOSTNOTFOUND 0x0000003f

Błąd sieciowy - serwer nieznaleziony.

Definicja w linii 834 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTOPEN_WSATRYAGAIN 0x00000040

Błąd sieciowy - serwer nieznaleziony, spróbuj ponownie.

Definicja w linii 835 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_COULDNOTSETUPPORT 0x0000000B

Błąd ustawienia parametrów otwieranego portu.

Definicja w linii 787 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_CRCERROR 0x00000006

Błąd CRC w odebranej ramce.

Definicja w linii 782 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_DEVICE_BUSY 0x00000014

Urządzenie zajęte.

Definicja w linii 796 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_EMPTY 0x00010001

Brak danych w kolejce.

Definicja w linii 808 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_FRAMETOOSHORT 0x00000002

Za krótka ramka.

Definicja w linii 779 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_FRAMINGERROR 0x00000003

Błąd ramki odebranej z kasy.

Definicja w linii 780 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_FTLIBIMPORTFAIL 0x0000000A

Nieudany import sterownika FTDI.

Definicja w linii 786 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM1 0x00010101

Błędny 1 parametr polecenia.

Definicja w linii 855 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM10 0x0001010A

Błędny 10 parametr polecenia.

Definicja w linii 864 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM11 0x0001010B

Błędny 11 parametr polecenia.

Definicja w linii 865 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM12 0x0001010C

Błędny 12 parametr polecenia.

Definicja w linii 866 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM13 0x0001010D

Błędny 13 parametr polecenia.

Definicja w linii 867 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM14 0x0001010E

Błędny 14 parametr polecenia.

Definicja w linii 868 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM15 0x0001010F

Błędny 15 parametr polecenia.

Definicja w linii 869 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM16 0x00010110

Błędny 16 parametr polecenia.

Definicja w linii 870 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM17 0x00010111

Błędny 17 parametr polecenia.

Definicja w linii 871 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM18 0x00010112

Błędny 18 parametr polecenia.

Definicja w linii 872 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM19 0x00010113

Błędny 19 parametr polecenia.

Definicja w linii 873 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM2 0x00010102

Błędny 2 parametr polecenia.

Definicja w linii 856 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM20 0x00010114

Błędny 20 parametr polecenia.

Definicja w linii 874 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM21 0x00010115

Błędny 21 parametr polecenia.

Definicja w linii 875 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM22 0x00010116

Błędny 22 parametr polecenia.

Definicja w linii 876 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM3 0x00010103

Błędny 3 parametr polecenia.

Definicja w linii 857 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM4 0x00010104

Błędny 4 parametr polecenia.

Definicja w linii 858 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM5 0x00010105

Błędny 5 parametr polecenia.

Definicja w linii 859 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM6 0x00010106

Błędny 6 parametr polecenia.

Definicja w linii 860 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM7 0x00010107

Błędny 7 parametr polecenia.

Definicja w linii 861 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM8 0x00010108

Błędny 8 parametr polecenia.

Definicja w linii 862 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALID_PARAM9 0x00010109

Błędny 9 parametr polecenia.

Definicja w linii 863 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALIDCOMMAND 0x00010005

Błędny numer polecenia.

Definicja w linii 812 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALIDHANDLE 0x00010006

Błędny uchwyt.

Definicja w linii 813 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALIDSPOOLMODE 0x00010009

Błędny tryb kolejkowania.

Definicja w linii 816 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALIDSTATE 0x00000013

Wydano polecenie REPEAT dla ramki znajdującej się w niewłaściwym stanie (innym niż SENT lub ACK).

Definicja w linii 795 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_INVALIDVALUE 0x00010002

Błędna wartość.

Definicja w linii 809 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_IPCERROR 0x00000007

Błąd utworzenia obiektu IPC (Event).

Definicja w linii 783 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_ANSWERING 0x00000065

Status modemu - trwa odbieranie połączenia.

Definicja w linii 842 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_BADDIAL 0x0000006C

Status połączenia - modem nie zaakceptował komendy połączenia.

Definicja w linii 849 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_BADINIT 0x0000006B

Status połączenia - modem nie zaakceptował ciagu inicjującego.

Definicja w linii 848 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_BUSY 0x00000066

Próba wykonania połączenia przy zajetym modemie.

Definicja w linii 843 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_CONNECTED 0x00000064

Status modemu - połączony.

Definicja w linii 841 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_CONNECTIONLOST 0x0000006E

Status połączenia - przerwane.

Definicja w linii 851 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_DIALING 0x00000062

Status modemu - w trakcie nawiązywania połączenia.

Definicja w linii 839 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_DISCONNECTING 0x00000063

Status modemu - w trakcie rozłączania.

Definicja w linii 840 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_ERRORONDISCONNECT 0x0000006F

Status połączenia - nie udało się rozłączyć połączenia (modem nie odpowiada).

Definicja w linii 852 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_NOCARRIER 0x00000069

Status połączenia - nie powiodło się.

Definicja w linii 846 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_NODIALTONE 0x00000068

Status połączenia - brak tonu centrali.

Definicja w linii 845 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_NOMODEM 0x0000006D

Status połączenia - brak odpowiedzi modemu na polecenia AT.

Definicja w linii 850 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_NOTCONNECTED 0x00000067

Próba rozłączenia nie połączonego modemu.

Definicja w linii 844 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_NOTSUPPORTED 0x00000060

Modem nie obsługiwany - urządzenie nie jest RS232 lub ma nie aktywny tryb modemowy.

Definicja w linii 837 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_ONHOOK 0x00000061

Status modemu - na widełkach (rozłączony).

Definicja w linii 838 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_MODEM_OTHERERROR 0x0000006A

Status połączenia - inny błąd.

Definicja w linii 847 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_OK 0x00000000

Brak błędu.

Definicja w linii 777 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_OUTOFMEMORY 0x00000001

Brak pamięci.

Definicja w linii 778 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_OUTOFRANGE 0x00010008

Poza zakresem licznika.

Definicja w linii 815 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_PENDING 0x00010004

Polecenie w trakcie wykonywania.

Definicja w linii 811 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_SETUP_INVALIDBAUD 0x0000000E

Błędne parametry portu - baudrate.

Definicja w linii 790 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_SETUP_INVALIDDATA 0x0000000F

Błędne parametry portu - databits.

Definicja w linii 791 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_SETUP_INVALIDHANDSHAKE 0x00000012

Błędne parametry portu - handshake.

Definicja w linii 794 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_SETUP_INVALIDPARITY 0x00000010

Błędne parametry portu - parity.

Definicja w linii 792 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_SETUP_INVALIDSTOP 0x00000011

Błędne parametry portu - stop bits.

Definicja w linii 793 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_TIMEOUT 0x00010003

Oczekiwanie zakończone upłynięciem czasu (timeout).

Definicja w linii 810 pliku posnet.h.

#define POSNET_STATUS_USBERROR 0x00000009

Błąd krytyczny USB - urządzenie nie będzie funkcjonować poprawnie.

Definicja w linii 785 pliku posnet.h.