# Stany rozkazu
[Obsługa synchroniczna drukarki]

## Definicje
#define | POSNET_RSTATE_COMPLETED 0x00019004
| Wykonanie rozkazu zakończone.
#define | POSNET_RSTATE_ERRCOMPLETED 0x00019005
| Wykonanie rozkazu zakończone błędem.
#define | POSNET_RSTATE_NEW 0x00019000
| Nowe polecenie, nie umieszczone w kolejce.
#define | POSNET_RSTATE_PENDING 0x00019001
| Nowe polecenie, umieszczone w kolejce.
#define | POSNET_RSTATE_SENT 0x00019002
| Polecenie wysłane, nie potwierdzone.

## Dokumentacja definicji

#define POSNET_RSTATE_COMPLETED 0x00019004

Wykonanie rozkazu zakończone.

Definicja w linii 829 pliku posnet.h.

#define POSNET_RSTATE_ERRCOMPLETED 0x00019005

Wykonanie rozkazu zakończone błędem.

Definicja w linii 830 pliku posnet.h.

#define POSNET_RSTATE_NEW 0x00019000

Nowe polecenie, nie umieszczone w kolejce.

Definicja w linii 826 pliku posnet.h.

#define POSNET_RSTATE_PENDING 0x00019001

Nowe polecenie, umieszczone w kolejce.

Definicja w linii 827 pliku posnet.h.

#define POSNET_RSTATE_SENT 0x00019002

Polecenie wysłane, nie potwierdzone.

Definicja w linii 828 pliku posnet.h.