# Dokumentacja pliku posnet_hlapi.h

Idź do kodu źródłowego tego pliku.

## Definicje
#define | POSNET_HOTKEY_TYPE_CURRENCY 8
| Klawisz przeliczania walut.
#define | POSNET_HOTKEY_TYPE_DISCOUNT 2
| Klawisz rabatu/narzutu.
#define | POSNET_HOTKEY_TYPE_FUNCTION 5
| Klawisz funkcyjny.
#define | POSNET_HOTKEY_TYPE_PACK 4
| Klawisz opakowania.
#define | POSNET_HOTKEY_TYPE_PAYFORM 3
| Klawisz formy płatności.
#define | POSNET_HOTKEY_TYPE_QUICKSALE 1
| Klawisz szybkiej sprzedaży.
#define | POSNET_HOTKEY_TYPE_REPORT 7
| Klawisz raportu.
#define | POSNET_HOTKEY_TYPE_REPSET 6
| Klawisz zestawu raportów.
## Funkcje
POSNET_API unsigned long __stdcall | POS_GetHLLibraryVersion ()
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_AddonCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *suplement2, unsigned char *suplement5, unsigned short *odstep)
| Realizacja rozkazu ADDONCFGGET - Odczyt konfiguracji obsługi suplementów kodu kreskowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_AuthStatusGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *pozostalo)
| Realizacja rozkazu AUTHSTATUSGET - Odczyt stanu autoryzacji kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_AutoDiscntNextFreeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *wolny_numer)
| Realizacja rozkazu AUTODISCNTNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu w bazie rabatów czasowych począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_AutoDiscntRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, unsigned short *numer_rabatu, char *godz_od, char *godz_do)
| Realizacja rozkazu AUTODISCNTREAD - Odczyt rabatu czasowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_AutoDiscntReadEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, unsigned short *numer_rabatu, unsigned char *rodzaj, char *data_pocz, char *godz_od, char *data_konc, char *godz_do)
| Realizacja rozkazu AUTODISCNTREADEX - Odczyt rabatu czasowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_BarcodeRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *czytany, char *barcodes)
| Realizacja rozkazu BARCODEREAD - Odczyt dodatkowych kodów kreskowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_BillBufCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *aktywny, unsigned char *syg_przepelnienia, unsigned short *prog)
| Realizacja rozkazu BILLBUFCFGGET - Odczyt konfiguracji bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_BillBufCfgGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *aktywny, unsigned char *przepelnienie, unsigned short *prog, unsigned char *blokada, unsigned char *sygnalizacja)
| Realizacja rozkazu BILLBUFCFGGETEX - Odczyt konfiguracji rozszerzonej bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_CardInfo (const POSNET_HANDLE phRequest, char *numer_karty)
| Realizacja rozkazu CARDINFO - Odsyłanie przez kasę do PC informacji o karcie rabatowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_CashoutDescNextFreeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *wolny_numer)
| Realizacja rozkazu CASHOUTDESCNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu opisów wypłaty począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_CashoutDescRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer, char *nazwa)
| Realizacja rozkazu CASHOUTDESCREAD - Odczyt rekordu opisu wypłaty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_CashregParGet (const POSNET_HANDLE phRequest, char *numer)
| Realizacja rozkazu CASHREGPARGET - Odczyt parametrów kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_CashRegStatusGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *typ_kasy, char *numer, unsigned short *zalogowany_kasjer, unsigned char *tryb_pracy, unsigned char *totalizery, unsigned char *naglowek, unsigned char *transakcja, char *data_fiskalizacji, char *zegar_kasy, char *nip, char *numer_unikatowy, char *wersja)
| Realizacja rozkazu CASHREGSTATUSGET - Odczyt statusu kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_ChangeLogoutGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *flaga)
| Realizacja rozkazu CHANGELOGOUTGET - Odczyt konfiguracji wylogowania po raporcie zmianowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_CodeFmtNextFreeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *wolny_numer)
| Realizacja rozkazu CODEFMTNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu formatów kodów kreskowych począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_CodeFmtRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *format)
| Realizacja rozkazu CODEFMTREAD - Odczyt rekordu formatu kodu kreskowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_CommCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *typ, unsigned char *id_kanalu, unsigned char *szyfr, unsigned char *charset, unsigned char *tcpip, char *ipv4_address, char *ipv4_netmask, char *ipv4_gateway)
| Realizacja rozkazu COMMCFGGET - Odczyt konfiguracji komunikacji z PC.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_CommCfgGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *typ, unsigned char *id_kanalu, unsigned char *szyfr, unsigned char *charset, unsigned char *tcpip, char *ipv4_address, char *ipv4_netmask, char *ipv4_gateway, unsigned short *port, unsigned char *dhcp)
| Realizacja rozkazu COMMCFGGETEX - Odczyt rozszerzonej konfiguracji komunikacji z PC.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DateGet (const POSNET_HANDLE phRequest, char *data)
| Realizacja rozkazu DATEGET - Pobranie daty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DBStatusGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *typ_kasy, unsigned char *totalizery, char *rozmiary, char *zaprogramowane)
| Realizacja rozkazu DBSTATUSGET - Odczyt statusu baz kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DBStatusGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *typ_kasy, unsigned char *totalizery, char *rozmiary, char *zaprogramowane)
| Realizacja rozkazu DBSTATUSGETEX - Odczyt statusu baz kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_Default (const POSNET_HANDLE hRequest)
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DFPluVatCheck (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *stan, unsigned short *stawka)
| Realizacja rozkazu DFPLUVATCHECK - Sprawdzanie czy towar jest zablokowany.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DiscntCardCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *wazne, unsigned short *czas, unsigned short *metoda)
| Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGGET - Odczyt konfiguracji kart rabatowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DiscntCardCfgGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *wazne, unsigned short *czas, unsigned short *metoda, char *parametry)
| Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGGETEX - Odczyt konfiguracji kart rabatowych - rozszerzony Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DiscntGetByName (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu)
| Realizacja rozkazu DISCNTGETBYNAME - Wyszukiwanie rekordu rabatu/narzutu po nazwie.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DiscntNextFreeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *wolny_numer)
| Realizacja rozkazu DISCNTNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu bazy rabatów/narzutów począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DiscntRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *nazwa, unsigned char *czy_z_narzutami, unsigned char *czy_z_rabatami, unsigned char *rodzaj, unsigned char *typ, char *wartosci, char *progi, unsigned char *wart_M, unsigned char *wart_N)
| Realizacja rozkazu DISCNTREAD - Odczyt rekordu rabatu/narzutu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DiscntStatRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *statystyka)
| Realizacja rozkazu DISCNTSTATREAD - Odczyt statystyki rabatu/narzutu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DrawerImpulseGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *impuls)
| Realizacja rozkazu DRAWERIMPULSEGET - Pobranie długości impulsu szuflady.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DspInfoCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *gdy_zalogowany, unsigned char *gdy_wylogowany)
| Realizacja rozkazu DSPINFOCFGGET - Odczyt ustawień wyświetlania linii informacyjnych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DspInfoGet (const POSNET_HANDLE phRequest, char *typy_zawartosci, char *linie, char *inwersje, char *predkosci, char *kierunki, char *formaty_czasu)
| Realizacja rozkazu DSPINFOGET - Pobranie informacji o tekstach reklamowych z wyświetlacza.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_DspParamGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *kontrast, unsigned char *podswietlenie, unsigned char *tryb_podsw, unsigned short *opoznienie)
| Realizacja rozkazu DSPPARAMGET - Odczyt konfiguracji wyświetlacza.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_ErrMsgNextFreeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *wolny_numer)
| Realizacja rozkazu ERRMSGNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu obsługi błędu począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_ErrMsgRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, unsigned short *numer_bledu, unsigned short *rodzaj_obslugi, char *komunikat)
| Realizacja rozkazu ERRMSGREAD - Odczyt rekordu bazy obsługi błędu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_ExtPrnCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *numer_drukarki, unsigned char *czcionki, unsigned char *szerokosc, unsigned char *obcinacz, char *linie_naglowka)
| Realizacja rozkazu EXTPRNCFGGET - Pobranie konfiguracji drukarki paragonowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_FiscMemFirst (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *typ, unsigned short *numer)
| Realizacja rozkazu FISCMEMFIRST - Odsyłanie pierwszego rekordu określonego typu z pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_FiscMemLast (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *typ, unsigned short *numer)
| Realizacja rozkazu FISCMEMLAST - Odsyłanie ostatniego rekordu określonego typu z pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_FiscMemNext (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *typ, unsigned short *nastepny)
| Realizacja rozkazu FISCMEMNEXT - Odsyłanie następnego rekordu określonego typu z pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_FiscMemPrev (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *typ, unsigned short *nastepny)
| Realizacja rozkazu FISCMEMPREV - Odsyłanie poprzedniego rekordu określonego typu z pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_FiscMemReadClearRAM (const POSNET_HANDLE phRequest, char *data, unsigned short *numer_zerowania, unsigned short *przyczyna_fiscal, unsigned short *przyczyna_apli)
| Realizacja rozkazu FISCMEMREAD - Odczyt rekordu pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_FiscMemReadDaily (const POSNET_HANDLE phRequest, char *data, unsigned short *numer, unsigned short *paragonow, unsigned short *anulowanych, char *totalizeryAG, char *wart_anulowanych, unsigned long *zmianPLU)
| Realizacja rozkazu FISCMEMREAD - Odczyt rekordu pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_FiscMemReadFiscal (const POSNET_HANDLE phRequest, char *data, char *nip)
| Realizacja rozkazu FISCMEMREAD - Odczyt rekordu pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_FiscMemReadPTUChange (const POSNET_HANDLE phRequest, char *data, unsigned short *numer, unsigned short *stawkaA, unsigned short *stawkaB, unsigned short *stawkaC, unsigned short *stawkaD, unsigned short *stawkaE, unsigned short *stawkaF, unsigned short *stawkaG)
| Realizacja rozkazu FISCMEMREAD - Odczyt rekordu pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_FiscMemReadSaleStart (const POSNET_HANDLE phRequest, char *data)
| Realizacja rozkazu FISCMEMREAD - Odczyt rekordu pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_FiscMemReadType (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *typ)
| Realizacja rozkazu FISCMEMREAD - Odczyt rekordu pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_FiscMemStatus (const POSNET_HANDLE phRequest, char *numer_unikatowy, char *NIP, unsigned short *rap_dobowe, unsigned short *limit_rap_dobowych, unsigned short *liczba_zmian_PTU, unsigned short *limit_zmian_PTU, unsigned short *liczba_zerowan_RAM, unsigned short *limit_zerowan_RAM)
| Realizacja rozkazu FISCMEMSTATUS - Odczyt statusu pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_FooterGet (const POSNET_HANDLE phRequest, char *flagi_linii, char *linie)
| Realizacja rozkazu FOOTERGET - Odczyt linii stopki.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_GroupGetByName (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu)
| Realizacja rozkazu GROUPGETBYNAME - Wyszukiwanie rekordu grupy towarowej po nazwie.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_GroupNextFreeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *wolny_numer)
| Realizacja rozkazu GROUPNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu bazy grup towarowych począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_GroupRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *nazwa)
| Realizacja rozkazu GROUPREAD - Odczyt rekordu bazy grupy towarowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_GroupReadEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *nazwa, unsigned char *rabat)
| Realizacja rozkazu GROUPREADEX - Odczyt rekordu bazy grupy towarowej Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_GroupReadExEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *nazwa, unsigned char *rabat, char *cena, unsigned char *towary_waz, unsigned char *id_drukarki)
| Realizacja rozkazu GROUPREADEXEX - Odczyt rekordu bazy grupy towarowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_GroupStatRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *ogolnie, char *dni_tygodnia, char *miesiace)
| Realizacja rozkazu GROUPSTATREAD - Odczyt statystyk rekordu grupy towarowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_HeaderGet (const POSNET_HANDLE phRequest, char *flagi_linii, char *linie)
| Realizacja rozkazu HEADERGET - Odczyt nagłówka.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_HotkeyNextFreeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer)
| Realizacja rozkazu HOTKEYNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu w bazie klawiszy szybkich począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_HotkeyReadGetCurrency (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *numer)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREAD - Odczyt klawisza skrótu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_HotkeyReadGetDiscount (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *numer)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREAD - Odczyt klawisza skrótu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_HotkeyReadGetFunction (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *numer, unsigned long *port)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREAD - Odczyt klawisza skrótu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_HotkeyReadGetPack (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *numer, char *ilosc, unsigned char *tryb)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREAD - Odczyt klawisza skrótu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_HotkeyReadGetPayform (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *numer)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREAD - Odczyt klawisza skrótu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_HotkeyReadGetQuickSale (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *PLU, char *ilosc, unsigned char *platnosc)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREAD - Odczyt klawisza skrótu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_HotkeyReadGetReport (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *raport, unsigned char *zakres, unsigned char *rekordy, unsigned short *rekord_od, unsigned short *rekord_do)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREAD - Odczyt klawisza skrótu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_HotkeyReadGetRepSet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREAD - Odczyt klawisza skrótu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_HotkeyReadGetType (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer, unsigned short *typ)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREAD - Odczyt klawisza skrótu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_HoursStatRead (const POSNET_HANDLE phRequest, char *wartosci, char *pozycje, char *ilosci_paragonow)
| Realizacja rozkazu HOURSSTATREAD - Odczyt statystyk godzinowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_ModemCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *modem, char *init, char *telefon)
| Realizacja rozkazu MODEMCFGGET - Odczyt sekwencji inicjalizującej modem.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_MUGetByName (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu)
| Realizacja rozkazu MUGETBYNAME - Znajdowanie numeru rekordu jednostek miary po nazwie.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_MUNextFreeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *wolny_numer)
| Realizacja rozkazu MUNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu jednostek miary począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_MURead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *nazwa, char *skrot)
| Realizacja rozkazu MUREAD - Odczyt rekordu jednostki miary.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_NEO_DiscntCardCfgGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *wazne, unsigned short *czas, unsigned short *metoda, char *parametry)
| Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGGETEX - Odczyt konfiguracji kart rabatowych - rozszerzony Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_NEO_GroupReadEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *nazwa, unsigned char *rabat)
| Realizacja rozkazu GROUPREADEX - Odczyt rekordu bazy grupy towarowej Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_NEO_PortCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *typ_urzadzenia, char *nazwa, char *konfiguracja, unsigned char *podtyp)
| Realizacja rozkazu PORTCFGGET - Odczyt konfiguracji portu - wersja dla kasy NEO.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_NEO_PriceVerifCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *ilosc, unsigned char *miganie, unsigned char *opoznienie, unsigned char *czas, char *tekst)
| Realizacja rozkazu PRICEVERIFCFGGET - Odczyt konfiguracji weryfikatora cen Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_NEO_PriceVerifCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ, const unsigned char ilosc, const unsigned char miganie, const unsigned char opoznienie, const unsigned char czas, const char *tekst, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PRICEVERIFCFGSET - Zapis konfiguracji weryfikatora cen Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_NEO_SaleCfgGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *czy_zakonczenie, unsigned char *czy_sprawdzenie, unsigned char *format_warosci, unsigned char *czy_sprawdz_sprzedaz, unsigned char *stat_tyg, unsigned char *stat_roczne, char *limit_rab_proc, char *limit_rab_kwot, char *limit_narz_proc, char *limit_narz_kwot, unsigned char *czy_z_rabatami, unsigned char *czy_z_narzutami, unsigned char *klawisz_kod, unsigned char *automat)
| Realizacja rozkazu SALECFGGETEX - Odczyt konfiguracji sprzedaży Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_NEO_SaleRecGetAuthorize (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned long *numer_kasjera, char *nazwa, char *kwota)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych Pobranie rekordu - autoryzacja paragonu - typ rekordu 25.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_NEO_SaleRecGetFinished (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned long *numer, char *data, char *kasa, char *kasjer, unsigned short *numer_kasjera, char *wartosc, char *do_zaplaty, unsigned long *numer_niefiskalny)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych Pobranie rekordu zakończonego paragonu wersja dla kasy NEO - typ rekordu 17,19.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_NEO_SaleRecGetInventoryPluPack (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *plu_pack, char *kwota)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych Pobranie rekordu - inwentaryzacja PLU i opakowań - typ rekordu 26,27,28,29.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_NEO_UserReadEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *nazwa, char *haslo, char *karta, char *pin, unsigned short *prawa, unsigned char *prawa_raporty, unsigned char *prawa_klawisze, char *limit_paragonu)
| Realizacja rozkazu USERREADEX - Odczyt rekordu użytkownika Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_NEO_UserStatReadEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *rabaty_z_reki, char *narzuty_z_reki, char *pierwsze_logowanie, char *ostatnie_wylogowanie, char *czas_pracy, unsigned long *ilosc_otwarc, char *wart_opakowan_sprzedanych, char *wart_opakowan_zwroconych, char *wplaty, char *wyplaty, char *sprzedaz, unsigned long *paragony, unsigned long *paragony_anul, char *wart_parag_anul, unsigned long *storna, char *wart_storn, unsigned long *autoryzacje, char *wart_autoryzacji, char *numery_form_platnosci, char *kwoty_form_platnosci, char *numery_rabatow, char *kwoty_rabatow)
| Realizacja rozkazu USERSTATREADEX - Odczyt statystyki kasjera Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty. Czas pracy podawany jest w formacie: dni:godziny:minuty:sekundy Listy numerów form płatności, kwot w poszczególnych płatnościach, numerów rabatów i kwot wykonanych rabatów są w postaci oddzielanej znakami nowej linii.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PackGetByBarcode (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu)
| Realizacja rozkazu PACKGETBYBARCODE - Wyszukiwanie rekordu opakowania po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PackGetByName (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu)
| Realizacja rozkazu PACKGETBYNAME - Wyszukiwanie rekordu opakowania po nazwie.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PackNextFreeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *wolny_numer)
| Realizacja rozkazu PACKNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu opakowań począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PackRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer, char *nazwa, char *kod_kreskowy, char *cena, char *stan_min, unsigned char *czy_sztywna)
| Realizacja rozkazu PACKREAD - Odczyt rekordu opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PackReadByBarcode (const POSNET_HANDLE phRequest, char *kod_kreskowy, char *nazwa, char *cena, char *stan_min, unsigned char *czy_sztywna)
| Realizacja rozkazu PACKREADBYBARCODE - Odczyt rekordu opakowań po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PackStatRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *sprzedane, char *zwrocone, char *wartosc_sprzedane, char *wartosc_zwrocone, char *stan)
| Realizacja rozkazu PACKSTATREAD - Odczyt statystyk rekordu opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PackStatReadByBarcode (const POSNET_HANDLE phRequest, char *kod_kreskowy, char *sprzedane, char *zwrocone, char *wartosc_sprzedane, char *wartosc_zwrocone, char *stan)
| Realizacja rozkazu PACKSTATREADBYBARCODE - Odczyt statystyk rekordu opakowań po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PayformGetByName (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu)
| Realizacja rozkazu PAYFORMGETBYNAME - Wyszukiwanie rekordu formy płatności po nazwie.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PayformNextFreeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *wolny_numer)
| Realizacja rozkazu PAYFORMNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu bazy formy płatności począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PayformRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer, char *nazwa, unsigned char *typ, unsigned short *flagi, char *waluta, char *kurs)
| Realizacja rozkazu PAYFORMREAD - Odczyt rekordu bazy formy płatności.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PayformStatRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *obrot)
| Realizacja rozkazu PAYFORMSTATREAD - Odczyt statystyk rekordu formy płatności.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PLUDescRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *komunikat)
| Realizacja rozkazu PLUDESCREAD - Odczyt rekordu bazy opisów towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PLUGetByBarcode (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu)
| Realizacja rozkazu PLUGETBYBARCODE - Wyszukiwanie towaru po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PLUGetByName (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu)
| Realizacja rozkazu PLUGETBYNAME - Wyszukiwanie towaru po nazwie.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PLUNextFreeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *wolny_numer)
| Realizacja rozkazu PLUNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu w bazie PLU począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PLURead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *nazwa, char *kod_kreskowy_podstawowy, char *cena, char *min_stan, unsigned char *typ_rekordu, unsigned char *numer_opak, unsigned char *numerMU, unsigned char *stawka_PTU, unsigned char *format_ilosci, unsigned char *flaga_ceny, unsigned char *flaga_rabatow, unsigned char *numer_rabatu, unsigned char *numer_grupy, char *barcodes)
| Realizacja rozkazu PLUREAD - Odczytywanie informacji o PLU i zestawach towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PLUReadByBarcode (const POSNET_HANDLE phRequest, char *kod_kreskowy, char *nazwa, char *kod_kreskowy_podstawowy, char *cena, char *min_stan, unsigned char *typ_rekordu, unsigned char *numer_opak, unsigned char *numerMU, unsigned char *stawka_PTU, unsigned char *format_ilosci, unsigned char *flaga_ceny, unsigned char *flaga_rabatow, unsigned char *numer_rabatu, unsigned char *numer_grupy, char *barcodes)
| Realizacja rozkazu PLUREADBYBARCODE - Odczytywanie informacji o PLU i zestawach towarów po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PLUReadEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *nazwa, char *kod_kreskowy_podstawowy, char *cena, char *min_stan, unsigned char *typ_rekordu, unsigned char *numer_opak, unsigned char *numerMU, unsigned char *stawka_PTU, unsigned char *format_ilosci, unsigned char *flaga_ceny, unsigned char *flaga_rabatow, unsigned char *numer_rabatu, unsigned char *numer_grupy, char *barcodes, unsigned char *w_notatniku)
| Realizacja rozkazu PLUREADEx - Odczytywanie rozszerzone informacji o PLU i zestawach towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PLUSetItemStatRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_zestawu, char *numery, char *ilosci, char *wartosci)
| Realizacja rozkazu PLUSETITEMSTATREAD - Odczyt statystyki elementu zestawu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PLUStatRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *wartosc, char *ilosc, char *stan, char *data)
| Realizacja rozkazu PLUSTATREAD - Odczyt statystyki towaru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PLUStatReadByBarcode (const POSNET_HANDLE phRequest, char *kod_kreskowy, char *wartosc, char *ilosc, char *stan, char *data)
| Realizacja rozkazu PLUSTATREADBYBARCODE - Odczyt statystyki towaru po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PLUStoreRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer, char *nazwa, char *stan_min, char *stan, char *data)
| Realizacja rozkazu PLUSTOREREAD - Odczyt danych magazynowo - statystycznych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PLUStoreReadByBarcode (const POSNET_HANDLE phRequest, char *kod_kreskowy, char *nazwa, char *stan_min, char *stan, char *data)
| Realizacja rozkazu PLUSTOREREADBYBARCODE - Odczyt danych magazynowo - statystycznych po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PortCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *typ_urzadzenia, char *nazwa, char *konfiguracja)
| Realizacja rozkazu PORTCFGGET - Odczyt konfiguracji portu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PriceVerifCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *ilosc, unsigned char *miganie, unsigned char *opoznienie, unsigned char *czas, char *tekst)
| Realizacja rozkazu PRICEVERIFCFGGET - Odczyt konfiguracji weryfikatora cen Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PrintCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *niefiskalne, unsigned char *zmiany_PLU, unsigned char *czulosc, unsigned char *obcinacz)
| Realizacja rozkazu PRINTCFGGET - Odczyt konfiguracji wydruku.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_ProtTransMonCfgRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_ciagu, char *ciag)
| Realizacja rozkazu PROTTRANSMONCFGREAD - Odczyt konfiguracji ramki monitora transakcji.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_RemoteLoginParamGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *flagi, char *haslo)
| Realizacja rozkazu REMOTELOGINPARAMGET - Odczyt parametrów logowania zdalnego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *czy_zakonczenie, unsigned char *czy_sprawdzenie, unsigned char *format_warosci, unsigned char *czy_sprawdz_sprzedaz, unsigned char *stat_tyg, unsigned char *stat_roczne, char *limit_rab_proc, char *limit_rab_kwot, char *limit_narz_proc, char *limit_narz_kwot, unsigned char *czy_z_rabatami, unsigned char *czy_z_narzutami, unsigned char *klawisz_kod)
| Realizacja rozkazu SALECFGGET - Odczyt konfiguracji sprzedaży.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleCfgGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *czy_zakonczenie, unsigned char *czy_sprawdzenie, unsigned char *format_warosci, unsigned char *czy_sprawdz_sprzedaz, unsigned char *stat_tyg, unsigned char *stat_roczne, char *limit_rab_proc, char *limit_rab_kwot, char *limit_narz_proc, char *limit_narz_kwot, unsigned char *czy_z_rabatami, unsigned char *czy_z_narzutami, unsigned char *klawisz_kod, unsigned char *automat)
| Realizacja rozkazu SALECFGGETEX - Odczyt konfiguracji sprzedaży Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleRecGetAuthorize (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned long *numer_kasjera, char *nazwa, char *kwota)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych Pobranie rekordu - autoryzacja paragonu - typ rekordu 25.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleRecGetCancelled (const POSNET_HANDLE phRequest, char *data, char *kasa, char *kasjer, unsigned short *numer_kasjera, unsigned short *autoryzujacy, char *wartosc, char *do_zaplaty)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleRecGetCashback (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_platnosci, char *nazwa_platnosci, unsigned char *typ_platnosci, char *kwota_cashback)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych Pobranie rekordu - cashback - typ rekordu 31.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleRecGetCurrency (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer, char *nazwa, char *wartoscPLN, char *wartosc, char *kurs)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleRecGetCurrencyEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer, char *nazwa, char *wartoscPLN, char *wartosc, char *kurs, char *opis, char *kasa, char *kasjer, unsigned short *numer_kasjera)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleRecGetFinished (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned long *numer, char *data, char *kasa, char *kasjer, unsigned short *numer_kasjera, char *wartosc, char *do_zaplaty)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleRecGetFiscal (const POSNET_HANDLE phRequest, char *data, unsigned short *numer, unsigned short *paragonow, unsigned short *anulowanych, char *totalizeryAG, char *wart_anulowanych, unsigned long *zmianPLU)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleRecGetOrderPluPack (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *plu_pack, char *kryterium, char *ilosc, char *opis)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleRecGetPack (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer, char *kod_kreskowy, char *ilosc, char *wartosc)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleRecGetPayform (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer, char *nazwa, unsigned char *typ, char *kwota)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleRecGetPayformEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer, char *nazwa, unsigned char *typ, char *kwota, char *opis, char *kasa, char *kasjer, unsigned short *numer_kasjera)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleRecGetPLUSet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *vat, unsigned short *PLU, char *kod_kreskowy, char *nazwa, char *ilosc, char *wartosc)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleRecGetRebate (const POSNET_HANDLE phRequest, char *nazwa, unsigned char *typ, unsigned short *numer, char *kwota, char *karta)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleRecGetRebateMN (const POSNET_HANDLE phRequest, char *nazwa, unsigned short *numer, unsigned short *PLU, unsigned char *stawkaVAT, char *kwota)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleRecGetType (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *pelny, unsigned short *nastepny, unsigned short *typ)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleSizeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *limit)
| Realizacja rozkazu SALESIZEGET - Odsyłanie informacji o stanie zapełnienia bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SaleSizeGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *prog, unsigned long *wartosc_biezaca, unsigned long *wartosc_maksymalna)
| Realizacja rozkazu SALESIZEGETEX - Odsyłanie informacji o stanie zapełnienia bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SeqStatusGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *cmd, unsigned short *cmd_status, unsigned long *token)
| Realizacja rozkazu SEQSTATUSGET - Odsyłanie statusu ostatnio wysłanego rozkazu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SetRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *czytany, char *numery, char *ilosci, char *ceny)
| Realizacja rozkazu SETREAD - Odczyt elementów zestawów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_SoundCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *flaga, unsigned char *zrodlo)
| Realizacja rozkazu SOUNDCFGGET - Odczyt konfiguracji dźwięków.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_StoreCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *magazyn_PLU_wlaczony, unsigned char *kontrola_stanu, unsigned char *kontrola_stanu_sprzedaz, unsigned char *magazyn_opak_wlaczony, unsigned char *kontrola_stanu_opak, unsigned char *kontrola_opak_sprzedaz)
| Realizacja rozkazu STORECFGGET - Odczyt ustawień magazynów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_StoreCfgGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *magazyn_PLU_wlaczony, unsigned char *kontrola_stanu, unsigned char *kontrola_stanu_sprzedaz, unsigned char *magazyn_opak_wlaczony, unsigned char *kontrola_stanu_opak, unsigned char *kontrola_opak_sprzedaz, unsigned char *receptury)
| Realizacja rozkazu STORECFGGETEX - Odczyt rozszerzonych ustawień magazynów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_TakingsVerifyGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *tryb)
| Realizacja rozkazu TAKINGSVERIFYGET - Odczyt ustawienia weryfikacji utargu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_TimeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, char *time)
| Realizacja rozkazu TIMEGET - Pobranie czasu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_TimeoutsGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *wylogowanie, unsigned char *wylaczenie)
| Realizacja rozkazu TIMEOUTSGET - Odczyt czasu wylogowania i wyłączenia.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_TimeoutsGetEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *wylogowanie, unsigned char *wylaczenie, unsigned char *blokada, unsigned short *godzina_odblokowania)
| Realizacja rozkazu TIMEOUTSGETEX - Odczyt czasu wylogowania i wyłączenia.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_TransStatusGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *transakcja, unsigned char *paragon, unsigned char *anulowanie, unsigned short *numer_paragonu, char *data_czas, char *obrotA, char *obrotB, char *obrotC, char *obrotD, char *obrotE, char *obrotF, char *obrotG, char *obrot_suma, char *suma)
| Realizacja rozkazu TRANSSTATUSGET - Odczyt statusu transakcji.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_UserAuthCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *sposob, unsigned char *kontrola)
| Realizacja rozkazu USERAUTHCFGGET - Odczyt konfiguracji logowania użytkownika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_UserGetByName (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu)
| Realizacja rozkazu USERGETBYNAME - Znajdowanie numeru rekordu kasjera po nazwie.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_UserNextFreeGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *nastepny)
| Realizacja rozkazu USERNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu kasjera począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_UserRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *nazwa, char *haslo, char *karta, char *pin, unsigned short *prawa, unsigned char *prawa_raporty, unsigned char *prawa_klawisze)
| Realizacja rozkazu USERREAD - Odczyt rekordu użytkownika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_UserReadEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *nazwa, char *haslo, char *karta, char *pin, unsigned short *prawa, unsigned char *prawa_raporty, unsigned char *prawa_klawisze, char *limit_paragonu)
| Realizacja rozkazu USERREADEX - Odczyt rekordu użytkownika Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_UserReadExEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *nazwa, char *haslo, char *karta, char *pin, unsigned long *prawa, unsigned char *prawa_raporty, unsigned char *prawa_klawisze, char *limit_paragonu)
| Realizacja rozkazu USERREADEXEX - Odczyt rekordu użytkownika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_UserStatRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *rabaty_z_reki, char *narzuty_z_reki, char *pierwsze_logowanie, char *ostatnie_wylogowanie, char *czas_pracy, char *wart_opakowan_sprzedanych, char *wart_opakowan_zwroconych, char *wplaty, char *wyplaty, char *sprzedaz, unsigned long *paragony, unsigned long *paragony_anul, char *wart_parag_anul, unsigned long *storna, char *wart_storn, char *numery_form_platnosci, char *kwoty_form_platnosci, char *numery_rabatow, char *kwoty_rabatow)
| Realizacja rozkazu USERSTATREAD - Odczyt statystyki kasjera.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_UserStatReadEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *rabaty_z_reki, char *narzuty_z_reki, char *pierwsze_logowanie, char *ostatnie_wylogowanie, char *czas_pracy, unsigned long *ilosc_otwarc, char *wart_opakowan_sprzedanych, char *wart_opakowan_zwroconych, char *wplaty, char *wyplaty, char *sprzedaz, unsigned long *paragony, unsigned long *paragony_anul, char *wart_parag_anul, unsigned long *storna, char *wart_storn, unsigned long *autoryzacje, char *wart_autoryzacji, char *numery_form_platnosci, char *kwoty_form_platnosci, char *numery_rabatow, char *kwoty_rabatow)
| Realizacja rozkazu USERSTATREADEX - Odczyt statystyki kasjera Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty. Czas pracy podawany jest w formacie: dni:godziny:minuty:sekundy Listy numerów form płatności, kwot w poszczególnych płatnościach, numerów rabatów i kwot wykonanych rabatów są w postaci oddzielanej znakami nowej linii.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_UserStatReadExEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *rabaty_z_reki, char *narzuty_z_reki, char *pierwsze_logowanie, char *ostatnie_wylogowanie, char *czas_pracy, unsigned long *ilosc_otwarc, char *wart_opakowan_sprzedanych, char *wart_opakowan_zwroconych, char *wplaty, char *wyplaty, char *sprzedaz, unsigned long *paragony, unsigned long *paragony_anul, char *wart_parag_anul, unsigned long *storna, char *wart_storn, unsigned long *autoryzacje, char *wart_autoryzacji, char *numery_form_platnosci, char *kwoty_form_platnosci, char *numery_rabatow, char *kwoty_rabatow, char *numery_platn, char *kwoty_platn)
| Realizacja rozkazu USERSTATREADEXEX - Odczyt statystyki kasjera.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_v2_HotkeyReadGetQuickSale (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *PLU, char *ilosc, unsigned char *platnosc, unsigned char *czy_wazony)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREAD - Odczyt klawisza skrótu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_v2_PLURead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *nazwa, char *kod_kreskowy_podstawowy, char *cena, char *min_stan, unsigned char *typ_rekordu, unsigned short *numer_opak_lub_euslugi, unsigned char *numerMU, unsigned char *stawka_PTU, unsigned char *format_ilosci, unsigned char *flaga_ceny, unsigned char *flaga_rabatow, unsigned char *numer_rabatu, unsigned char *numer_grupy, char *barcodes)
| Realizacja rozkazu PLUREAD - Odczytywanie informacji o PLU i zestawach towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_v2_PLUReadEx (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *nazwa, char *kod_kreskowy_podstawowy, char *cena, char *min_stan, unsigned char *typ_rekordu, unsigned short *numer_opak_lub_euslugi, unsigned char *numerMU, unsigned char *stawka_PTU, unsigned char *format_ilosci, unsigned char *flaga_ceny, unsigned char *flaga_rabatow, unsigned char *numer_rabatu, unsigned char *numer_grupy, char *barcodes, unsigned char *w_notatniku)
| Realizacja rozkazu PLUREADEx - Odczytywanie rozszerzone informacji o PLU i zestawach towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_v2_PortCfgGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *typ_urzadzenia, char *nazwa, char *konfiguracja, unsigned char *podtyp)
| Realizacja rozkazu PORTCFGGET - Odczyt konfiguracji portu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_v2_SaleRecGetCancelled (const POSNET_HANDLE phRequest, char *data, char *kasa, char *kasjer, unsigned short *numer_kasjera, unsigned short *autoryzujacy, char *wartosc, char *do_zaplaty, unsigned long *storna, char *wart_storn)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_v2_SaleRecGetFinished (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned long *numer, char *data, char *kasa, char *kasjer, unsigned short *numer_kasjera, char *wartosc, char *do_zaplaty, unsigned long *numer_niefiskalny)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_v2_SaleRecGetInventoryPluPack (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *plu_pack, char *kryterium, char *ilosc, char *opis)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_v2_SaleRecGetPLUSet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *vat, unsigned short *PLU, char *kod_kreskowy, char *nazwa_lub_cena, char *ilosc, char *wartosc, char *addon)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_VATGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *stawkaA, unsigned short *stawkaB, unsigned short *stawkaC, unsigned short *stawkaD, unsigned short *stawkaE, unsigned short *stawkaF, unsigned short *stawkaG)
| Realizacja rozkazu VATGET - Odczyt stawek.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_WaitStatusGet (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned char *trwa, unsigned short *cmd_status)
| Realizacja rozkazu WAITSTATUSGET - Zwraca informację czy jest oczekiwanie na wykonanie sekwencji złożonej i z jakiego powodu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AddonCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu ADDONCFGGET - Odczyt konfiguracji obsługi suplementów kodu kreskowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AddonCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char suplement2, const unsigned char suplement5, const unsigned short odstep, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu ADDONCFGSET - Zapis konfiguracji obsługi suplementów kodu kreskowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AuthCodeIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *kod, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu AUTHCODEINS - Wprowadzanie kodu autoryzacyjnego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AuthCodeReset (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *kod, const unsigned short okres_wstepny, const char *terminy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu AUTHCODERESET - Reset kodów autoryzacyjnych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AuthStatusGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu AUTHSTATUSGET - Odczyt stanu autoryzacji kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AutoDiscntDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu AUTODISCNTDEL - Usuwanie rabatu czasowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AutoDiscntIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned short numer_rabatu, const char *godz_pocz, const char *godz_konc, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu AUTODISCNTINS - Programowanie rabatu czasowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AutoDiscntInsEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned short numer_rabatu, const unsigned char rodzaj, const char *data_pocz, const char *godz_pocz, const char *data_konc, const char *godz_konc, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu AUTODISCNTINSEX - Programowanie rabatu czasowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AutoDiscntNextFreeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char numer_pocz, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu AUTODISCNTNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu w bazie rabatów czasowych począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AutoDiscntRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu AUTODISCNTREAD - Odczyt rabatu czasowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_AutoDiscntReadEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu AUTODISCNTREADEX - Odczyt rabatu czasowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_BarcodeDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *kod_kreskowy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu BARCODEDEL - Usuwanie wybranego kodu kreskowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_BarcodeDelAllForPLU (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_PLU, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu BARCODEDELALLFORPLU - Usuwanie wszystkich kodów kreskowych dla wybranego PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_BarcodeIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_plu, const char *barcodes, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu BARCODEINS - Programowanie kodów kreskowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_BarcodeRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_PLU, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu BARCODEREAD - Odczyt dodatkowych kodów kreskowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_BillBufCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu BILLBUFCFGGET - Odczyt konfiguracji bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_BillBufCfgGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu BILLBUFCFGGETEX - Odczyt konfiguracji rozszerzonej bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_BillBufCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_aktywny, const unsigned char czy_sygnalizowac, const unsigned short poziom_progowy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu BILLBUFCFGSET - Ustawienie konfiguracji bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CashoutDescDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu CASHOUTDESCDEL - Kasowanie rekordu opisu wypłaty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CashoutDescDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu CASHOUTDESCDELALL - Kasowanie wsyztkich opisów wypłat.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CashoutDescIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer, const char *nazwa, const unsigned char flagi, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu CASHOUTDESCINS - Programowanie rekordu opisu wypłaty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CashoutDescNextFreeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu CASHOUTDESCNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu opisów wypłaty począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CashoutDescRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu CASHOUTDESCREAD - Odczyt rekordu opisu wypłaty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CashregParGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CASHREGPARGET - Odczyt parametrów kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CashregParSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *numer_kasy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CASHREGPARSET - Zapis parametrów kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CashregStatusGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CASHREGSTATUSGET - Odczyt statusu kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ChangeLogoutGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu CHANGELOGOUTGET - Odczyt konfiguracji wylogowania po raporcie zmianowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ChangeLogoutSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu CHANGELOGOUTSET - Zapis konfiguracji wylogowania po raporcie zmianowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ChangeRepCntClr (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_kasjera, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu CHANGEREPCNTCLR - Zerowanie licznika wykonanych raportów zmianowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CmplxSeqStop (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CMPLXSEQSTOP - Zatrzymanie wykonywania sekwencji złożonej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxAutoDiscntInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CNTXAUTODISCNTINIT - Ustawianie kontekstu dla bazy rabatów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxCashoutDescInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu CNTXCASHOUTDESCINIT - Ustawianie kontekstu dla bazy opisów wypłat.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxCodeFmtInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CNTXCODEFMTINIT - Ustawianie kontekstu dla bazy formatów kodów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxDiscntInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CNTXDISCNTINIT - Ustawianie kontekstu dla bazy rabatów/narzutów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxErrMsgInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu CNTXERRMSGINIT - Ustawianie kontekstu dla bazy obsługi błędów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxGroupInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CNTXGROUPINIT - Ustawianie kontekstu dla bazy grup towarowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxHotkeyInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CNTXHOTKEYINIT - Ustawianie kontekstu dla bazy klawiszy skrótu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxMUInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CNTXMUINIT - Ustawianie kontekstu dla bazy jednostek miary.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxPackInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CNTXPACKINIT - Ustawianie kontekstu dla bazy opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxPackShortageInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CNTXPACKSHORTAGEINIT - Ustawianie kontekstu do przeszukiwania bazy opakowań po brakach magazynowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxPayformInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CNTXPAYFORMINIT - Ustawianie kontekstu dla bazy form płatności.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxPLUDescInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu CNTXPLUDESCINIT - Ustawianie kontekstu dla bazy opisów towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxPLUInactiveInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const char *data, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CNTXPLUINACTIVEINIT - Ustawianie kontekstu do przeszukiwania bazy PLU po nieaktywnych rekordach.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxPLUInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CNTXPLUINIT - Inicjalizacja kontekstu bazy PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxPLUShortageInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CNTXPLUSHORTAGEINIT - Ustawianie kontekstu do przeszukiwania bazy PLU po brakach magazynowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CntxUserInit (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga1, const unsigned char flaga2, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CNTXUSERINIT - Ustawianie kontekstu dla bazy kasjerów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CodeFmtDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CODEFMTDEL - Usuwanie rekordu formatu kodu kreskowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CodeFmtDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CODEFMTDELALL - Usunięcie bazy formatów kodów kreskowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CodeFmtIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *format, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CODEFMTINS - Programowanie formatu kodu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CodeFmtNextFreeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_poczatkowy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CODEFMTNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu formatów kodów kreskowych począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CodeFmtRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu CODEFMTREAD - Odczyt rekordu formatu kodu kreskowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CommCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu COMMCFGGET - Odczyt konfiguracji komunikacji z PC.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CommCfgGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu COMMCFGGETEX - Odczyt rozszerzonej konfiguracji komunikacji z PC.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_CommCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_interfejsu, const unsigned char id_kanalu, const unsigned char typ_szyfru, const unsigned char charset, const unsigned char tcpip, const char *ipv4_address, const char *ipv4_netmask, const char *ipv4_gateway, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu COMMCFGSET - Zapis konfiguracji komunikacji z PC.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DateGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DATEGET - Pobranie daty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DateTimeSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *data_czas, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DATETIMESET - Ustawianie daty i czasu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DBDiscntPCSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short kod_bledu, const unsigned short numer_rabatu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DBDISCNTPCSET - Ustawienie rabatu z bazy dla karty rabatowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DBStatusGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DBSTATUSGET - Odczyt statusu baz kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DBStatusGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu DBSTATUSGETEX - Odczyt statusu baz kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DFPluVatCheck (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *nazwa, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DFPLUVATCHECK - Sprawdzanie czy towar jest zablokowany.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DiscntCardCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGGET - Odczyt konfiguracji kart rabatowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DiscntCardCfgGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGGETEX - Odczyt konfiguracji kart rabatowych - rozszerzony Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DiscntCardCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_wazne, const unsigned short czas_odpowiedzi, const unsigned short sposob_wprowadzania, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGSET - Zapis konfiguracji kart rabatowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DiscntDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rabatu, const unsigned char czy_powiazane, const unsigned char czy_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTDEL - Usunięcie rabatu/narzutu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DiscntDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flagi, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTDELALL - Usuwanie bazy rabatów/narzutów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DiscntGetByName (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *nazwa, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTGETBYNAME - Wyszukiwanie rekordu rabatu/narzutu po nazwie.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DiscntNextFreeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu bazy rabatów/narzutów począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DiscntRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTREAD - Odczyt rekordu rabatu/narzutu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DiscntStatClearAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTSTATCLEARALL - Kasowanie wszystkich statystyk bazy rabatów/narzutów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DiscntStatRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_zerowac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTSTATREAD - Odczyt statystyki rabatu/narzutu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DrawerImpulseGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DRAWERIMPULSEGET - Pobranie długości impulsu szuflady.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DrawerImpulseSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short dlugosc, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DRAWERIMPULSESET - Ustawienie długości impulsu szuflady.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DspInfoCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DSPINFOCFGGET - Odczyt ustawień wyświetlania linii informacyjnych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DspInfoCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char linia_zalogowany, const unsigned char linia_niezalogowany, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DSPINFOCFGSET - Zapis ustawień wyświetlania linii informacyjnych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DspInfoGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char numer, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DSPINFOGET - Pobranie informacji o tekstach reklamowych z wyświetlacza.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DspInfoSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char numer, const char *typy_zawartosci, const char *linie, const char *inwersje, const char *predkosci, const char *kierunki, const char *formaty_czasu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DSPINFOSET - Programowanie tekstów reklamowych na wyświetlacz.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DspParamGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char wyswietlacz, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DSPPARAMGET - Odczyt konfiguracji wyświetlacza.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_DspParamSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char wyswietlacz, const unsigned char kontrast, const unsigned char podswietlenie, const unsigned char tryb_podsw, const unsigned short opoznienie, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DSPPARAMSET - Konfiguracja wyświetlacza.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_EPLUIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const char *barcode, const unsigned char numer_MU, const unsigned char numer_rabatu, const unsigned char numer_grupy, const unsigned char numer_VAT, const unsigned short numer_euslugi, const unsigned char czy_rabat, const unsigned char czy_notatnik, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowy, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu EPLUINS - Programowanie eUsługi.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ErrMsgDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu ERRMSGDEL - Kasowanie rekordu obsługi błędu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ErrMsgDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu ERRMSGDELALL - Kasowanie wszystkich rekordów obsługi błędów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ErrMsgIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned short numer_bledu, const unsigned short rodzaj_obslugi, const char *komunikat, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu ERRMSGINS - Programowanie rekordu obsługi błędu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ErrMsgNextFreeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu ERRMSGNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu obsługi błędu począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ErrMsgRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu ERRMSGREAD - Odczyt rekordu bazy obsługi błędu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ExtPrnCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char numer_drukarki, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu EXTPRNCFGGET - Pobranie konfiguracji drukarki paragonowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ExtPrnCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char numer_drukarki, const unsigned char czcionki, const unsigned char szerokosc, const unsigned char obcinacz, const char *linie_naglowka, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu EXTPRNCFGSET - Ustawienie konfiguracji drukarki paragonowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_FiscMemFirst (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short typ, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu FISCMEMFIRST - Odsyłanie pierwszego rekordu określonego typu z pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_FiscMemLast (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short typ, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu FISCMEMLAST - Odsyłanie ostatniego rekordu określonego typu z pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_FiscMemNext (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short typ, const unsigned short numer, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu FISCMEMNEXT - Odsyłanie następnego rekordu określonego typu z pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_FiscMemPrev (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short typ, const unsigned short numer, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu FISCMEMPREV - Odsyłanie poprzedniego rekordu określonego typu z pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_FiscMemRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu FISCMEMREAD - Odczyt rekordu pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_FiscMemStatus (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu FISCMEMSTATUS - Odczyt statusu pamięci fiskalnej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_FooterGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu FOOTERGET - Odczyt linii stopki.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_FooterSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *flagi, const char *linie, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu FOOTERSET - Programowanie linii stopki.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_GroupDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_powiazane, const unsigned char czy_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu GROUPDEL - Kasowanie rekordu grup towarowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_GroupDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flagi, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu GROUPDELALL - Kasowanie bazy grup towarowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_GroupGetByName (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *nazwa, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu GROUPGETBYNAME - Wyszukiwanie rekordu grupy towarowej po nazwie.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_GroupIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu GROUPINS - Programowanie rekordu grupy towarowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_GroupInsEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const unsigned char rabat, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu GROUPINSEX - Programowanie rekordu grupy towarowej Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_GroupInsExEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const unsigned char rabat, const char *cena, const unsigned char tow_wazone, const unsigned char id_drukarki, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowe, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu GROUPINSEXEX - Programowanie rekordu grupy towarowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_GroupNextFreeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu GROUPNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu bazy grup towarowych począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_GroupRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu GROUPREAD - Odczyt rekordu bazy grupy towarowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_GroupReadEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu GROUPREADEX - Odczyt rekordu bazy grupy towarowej - wersja dla kasy NEO Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_GroupReadExEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu GROUPREADEXEX - Odczyt rekordu bazy grupy towarowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_GroupStatClearAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu GROUPSTATCLEARALL - Kasowanie wszystkich statystyk grup towarowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_GroupStatRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_zerowanie, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu GROUPSTATREAD - Odczyt statystyk rekordu grupy towarowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HeaderGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HEADERGET - Odczyt nagłówka.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HeaderSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *parametry_linii, const char *linie, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HEADERSET - Programowanie nagłówka.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyCurrencyIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned short numer_platnosci, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYCURRENCYINS - Zaprogramowanie klawisza szybkiego realizującego przeliczanie walut.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYDEL - Usunięcie klawisza szybkiego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYDELALL - Usunięcie bazy klawiszy szybkich.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyDiscntIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_klawisza, const unsigned short numer_rabatu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYDISCNTINS - Zaprogramowanie klawisza przypisanego do rabatów/narzutów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyFormIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_klawisza, const unsigned short numer_platnosci, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYFORMINS - Zaprogramowanie klawisza przypisanego do form płatności.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyFuncIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_klawisza, const unsigned short ident_funkcji, const unsigned long parametry, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYFUNCINS - Zaprogramowanie klawisza szybkiego realizującego określone funkcje.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyNextFreeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_poczatkowy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu w bazie klawiszy szybkich począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyPackIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned short numer_opakowania, const char *ilosc, const unsigned char czy_wydanie, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYPACKINS - Zaprogramowanie klawisza szybkiego przypisanego do opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyPLUIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_klawisza, const unsigned short numer_PLU, const char *ilosc, const unsigned short numer_platnosci, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYPLUINS - Zaprogramowanie klawisza przypisanego do sprzedaży PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyPLUInsEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_klawisza, const unsigned short numer_PLU, const char *ilosc, const unsigned short numer_platnosci, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_wazony, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu HOTKEYPLUINSEX - Zaprogramowanie klawisza przypisanego do sprzedaży PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREAD - Odczyt klawisza skrótu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepAutoDisntIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPAUTODISCNTINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy rabatów czasowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepCashoutDescIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPCASHOUTDESCINS - Przypisanie do klawisza skrótu raportu bazy opisów wypłaty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepCashRegIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPCASHREGINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepCfgCommIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPCFGCOMMINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu konfiguracji we/wy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepCfgHardwareIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPCFGHARDWAREINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu konfiguracji sprzętu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepCfgSaleIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPCFGSALEINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu konfiguracji sprzedaży.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepCodeFmtIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPCODEFMTINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy formatów kodów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepCurrUserIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPCURRUSERINS - Przypisanie do klawisza skrótu raportu zalogowanego kasjera.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepDiscntIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPDISCNTINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy rabatów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepFskDailyIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPFSKDAILYINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu dobowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepFskMonthlyIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPFSKMONTHLYINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu miesięcznego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepFskPeriodIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPFSKPERIODINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu okresowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepGroupIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPGROUPINS - Przypisanie do klawisza szybkiego bazy grup towarowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepGroupStatIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char rodzaj_raportu, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPGROUPSTATINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu statystyk bazy grup towarowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepHotkeyIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPHOTKEYINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy klawiszy szybkich.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepHoursIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_rekordu, const unsigned char zakres, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPHOURSINS - Przypisanie do klawisza skrótu raportu godzinowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepInactivePLUIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const char *date, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPINACTIVEPLUINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu nieaktywnych PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepMUIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPMUINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy jednostek miary.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepNotepadIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPNOTEPADINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu notatnika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPackIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPACKINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPayFormIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPAYFORMINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy form płatności.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPLUByGroupIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned char numer_grupy, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPLUBYGROUPINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy PLU wg grupy towarowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPLUByRecNoIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPLUBYRECNOINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy PLU wg numerów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPLUByRecRangeIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_pocz, const unsigned short numer_konc, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPLUBYRECRANGEINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy PLU wg zakresu rekordów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPLUByVATIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned char stawka_vat, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPLUBYVATINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy PLU wg stawki VAT.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPLUDescIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPLUDESCINS - Przypisanie do klawisza skrótu raportu opisów towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPogDailyIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPOGDAILYINS - Przypisanie do klawisza skrótu raportu poglądowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepPTUIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPPTUINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu stawek VAT.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepRepSetIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned short numer_zestawu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPREPSETINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu zestawów raportów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepServiceIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPSERVICEINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu serwisowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepSetIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_klawisza, const unsigned short numer_zestawu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPSETINS - Zaprogramowanie klawisza szybkiego przypisanego do zestawów raportów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepShortagePackIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPSHORTAGEPACKINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu braków magazynowych opakowan.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepStorePackIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPSTOREPACKINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu stanów magazynowych opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HotkeyRepUserIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPUSERINS - Przypisanie do klawisza szybkiego raportu bazy kasjerów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_HoursStatRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu HOURSSTATREAD - Odczyt statystyk godzinowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_MaintenanceSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *data, const char *serwis, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu MAINTENANCESET - Programowanie przypomnienia o przeglądzie serwisowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ManualDiscntPCSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short kod_bledu, const char *nazwa_rabatu, const unsigned char typ_rabatu, const char *wartosc_rabatu, const unsigned char czy_z_narzutami, const unsigned char czy_z_rabatami, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu MANUALDISCNTPCSET - Ustawienie rabatu z ręki dla karty rabatowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ModemCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu MODEMCFGGET - Odczyt sekwencji inicjalizującej modem.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ModemCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_modem, const char *init, const char *telefon, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu MODEMCFGSET - Zmiana sekwencji inicjalizującej modem.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_MUDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_powiazane, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu MUDEL - Kasowanie rekordu jednostki miary.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_MUDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flagi, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu MUDELALL - Kasowanie całej bazy jednostek miary.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_MUGetByName (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *nazwa, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu MUGETBYNAME - Znajdowanie numeru rekordu jednostek miary po nazwie.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_MUIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const char *skrot, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu MUINS - Programowanie rekordu jednostki miary.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_MUNextFreeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu MUNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu jednostek miary począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_MURead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu MUREAD - Odczyt rekordu jednostki miary.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_NEO_DiscntCardCfgGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGGETEX - Odczyt konfiguracji kart rabatowych - rozszerzony Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_NEO_DiscntCardCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_wazne, const unsigned short czas_odpowiedzi, const unsigned short sposob_wprowadzania, const char *parametry, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGSET w kasie NEO - Zapis konfiguracji kart rabatowych Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_NEO_GroupInsEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const unsigned char rabat, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu GROUPINSEX - Programowanie rekordu grupy towarowej Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_NEO_GroupReadEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu GROUPREADEX - Odczyt rekordu bazy grupy towarowej - wersja dla kasy NEO Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_NEO_HotkeyRepCommIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short klawisz, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu HOTKEYREPCOMMINS - Dodanie klawisza raportu komunikacji Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_NEO_PortCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_urzadzenia, const unsigned char numer_portu, const char *portcfg, const char *nazwa, const char podtyp, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PORTCFGSET - Zapis konfiguracji portu - wersja dla kasy NEO Format parametrów portu: 9600,8,N,1,H [ bitrate,bits,parity,stop,flow (N,S,H,D - DTR/DSR)].
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_NEO_PriceVerifCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PRICEVERIFCFGGET - Odczyt konfiguracji weryfikatora cen Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_NEO_RepComm (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPCOMM - Raport komunikacji Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_NEO_SaleCfgGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SALECFGGETEX - Odczyt konfiguracji sprzedaży Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_NEO_SaleCfgSetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_zak_gotowkowe, const unsigned char czy_sprawdzanie_cen, const unsigned char wart_kwotowe, const unsigned char czy_sprawdz_przy_sprzedazy, const unsigned char stat_tyg, const unsigned char stat_roczne, const char *limit_rab_proc_z_reki, const char *limit_narz_proc_z_reki, const char *limit_rab_kwot_z_reki, const char *limit_narz_kwot_z_reki, const unsigned char czy_rabaty, const unsigned char czy_narzuty, const unsigned char klawisz_kod, const unsigned char automat, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SALECFGSETEX - Zapis konfiguracji sprzedaży - wersja dla kasy NEO Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_NEO_UserInsEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const char *haslo, const char *karta, const char *pin, const unsigned short uprawnienia, const unsigned char uprawnienia_raportow, const unsigned char uprawnienia_klawisze, const char *limit_paragonu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERINSEX - Dodanie nowego użytkownika Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_NEO_UserReadEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERREADEX - Odczyt rekordu użytkownika Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_NEO_UserStatReadEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_zerowanie, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERSTATREADEX - Odczyt statystyki kasjera Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_powiazane, const unsigned char czy_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKDEL - Kasowanie rekordu opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flagi, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKDELALL - Kasowanie bazy opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackDelByBarcode (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *kod_kreskowy, const unsigned char czy_powiazane, const unsigned char czy_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKDELBYBARCODE - Kasowanie rekordu opakowań wg kodów kreskowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackGetByBarcode (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *kod_kreskowy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKGETBYBARCODE - Wyszukiwanie rekordu opakowania po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackGetByName (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *nazwa, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKGETBYNAME - Wyszukiwanie rekordu opakowania po nazwie.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const char *kod_kreskowy, const char *cena, const char *min_stan, const unsigned char czy_cena_sztywna, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_niezerowy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKINS - Programowanie rekordu opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackNextFreeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu opakowań począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackPriceUpdate (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *cena, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKPRICEUPDATE - Aktualizacja ceny opakowania.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackPriceUpdateByBarcode (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *kod_kreskowy, const char *cena, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKPRICEUPDATEBYBARCODE - Aktualizacja ceny opakowania wg kodu kreskowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKREAD - Odczyt rekordu opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackReadByBarcode (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *kod_kreskowy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKREADBYBARCODE - Odczyt rekordu opakowań po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackStatClearAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_stany, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKSTATCLEARALL - Kasowanie statystyk wszystkich opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackStatRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_zerowanie, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKSTATREAD - Odczyt statystyk rekordu opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackStatReadByBarcode (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *kod_kreskowy, const unsigned char czy_zerowanie, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKSTATREADBYBARCODE - Odczyt statystyk rekordu opakowań po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackStockMinQntSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *stan, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACSTOCKKMINQNTSET - Ustawienie minimalnego stanu magazynowego opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackStockQntModify (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *ilosc, const unsigned char czy_zwiekszyc, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKSTOCKQNTMODIFY - Zmiana stanu magazynowego opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackStoreCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char magazyn_wlaczony, const unsigned char kontrola_stanow, const unsigned char blokowac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PACKSTORECFGSET - Zmiana ustawień magazynu opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PackStoreClr (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PACKSTORECLR - Zerowanie stanów magazynowych opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PayformDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PAYFORMDEL - Kasowanie rekordu formy płatności.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PayformDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flagi, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PAYFORMDELALL - Kasowanie bazy form płatności.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PayformGetByName (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *nazwa, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PAYFORMGETBYNAME - Wyszukiwanie rekordu formy płatności po nazwie.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PayformIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const unsigned char typ_platnosci, const unsigned short flagi_platnosci, const char *skrot_waluty, const char *kurs_lub_cashback, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PAYFORMINS - Programowanie rekordu formy płatności.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PayformNextFreeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PAYFORMNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu bazy formy płatności począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PayformRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PAYFORMREAD - Odczyt rekordu bazy formy płatności.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PayformStatClearAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PAYFORMSTATCLEARALL - Kasowanie wszystkich statystyk bazy form płatności.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PayformStatRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_zerowac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PAYFORMSTATREAD - Odczyt statystyk rekordu formy płatności.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_niezerowe, const unsigned char czy_z_zestawu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUDEL - Usuwanie PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flagi, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUDELALL - Kasowanie całej bazy PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUDelByBarcode (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *kod_kreskowy, const unsigned char czy_niezerowe, const unsigned char czy_z_zestawu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUDELBYBARCODE - Usuwanie PLU po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUDescDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PLUDESCDEL - Kasowanie rekordu bazy opisów towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUDescDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PLUDESCDELALL - Kasowanie wszystkich rekordów opisów towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUDescIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *komunikat, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PLUDESCINS - Programowanie rekordu opisu towaru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUDescRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PLUDESCREAD - Odczyt rekordu bazy opisów towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUGetByBarcode (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *barcode, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUGETBYBARCODE - Wyszukiwanie towaru po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUGetByName (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *name, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUGETBYNAME - Wyszukiwanie towaru po nazwie.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const char *barcode, const char *cena, const char *ilosc_min, const unsigned char numer_opakowania, const unsigned char numer_MU, const unsigned char numer_rabatu, const unsigned char numer_grupy, const unsigned char numer_VAT, const unsigned char format_ilosci, const unsigned char cena_sztywna, const unsigned char czy_rabat, const unsigned char czy_notatnik, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUINS - Programowanie PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUNextFreeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu w bazie PLU począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUNotepadDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_PLU, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUNOTEPADDEL - Usuwanie towaru z notatnika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUNotepadDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUNOTEPADDELALL - Usuwanie wszystkich towarów z notatnika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUNotepadIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_PLU, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUNOTEPADINS - Dodanie towaru do notatnika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PluPriceUpdate (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *cena, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUPRICEUPDATE - Aktualizacja ceny towaru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PluPriceUpdateByBarcode (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *kod_kreskowy, const char *cena, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUPRICEUPDATEBYBARCODE - Aktualizacja ceny towaru po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLURead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char z_kodem, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUREAD - Odczytywanie informacji o PLU i zestawach towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUReadByBarcode (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *kod_kreskowy, const unsigned char z_kodem, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUREADBYBARCODE - Odczytywanie informacji o PLU i zestawach towarów po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUReadEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *barcode, const unsigned char z_kodem, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUREADEX - Odczytywanie rozszerzone informacji o PLU i zestawach towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUSetIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const char *barcode, const char *ilosc_min, const unsigned char numer_rabatu, const unsigned char numer_grupy, const unsigned char czy_zabronione, const unsigned char czy_dodac, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowe, const char *numery, const char *ilosci, const char *ceny, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUSETINS - Programowanie zestawu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUSetItemStatRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_zestawu, const unsigned char czy_zerowanie, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUSETITEMSTATREAD - Odczyt statystyki elementu zestawu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PluSetItemUpdate (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_zestawu, const unsigned short numer_PLU, const char *ilosc, const char *cena, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUSETITEMUPDATE - Aktualizacja elementu zestawu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUStatClearAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_stany, const unsigned char czy_date, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUSTATCLEARALL - Kasowanie wszystkich statystyk PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUStatRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_zerowanie, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUSTATREAD - Odczyt statystyki towaru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUStatReadByBarcode (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *kod_kreskowy, const unsigned char czy_zerowanie, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUSTATREADBYBARCODE - Odczyt statystyki towaru po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PluStockMinQntSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *stan, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUSTOCKMINQNTSET - Ustawienie minimalnego stanu magazynowego PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUStockQntModify (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *ilosc, const unsigned char czy_zwiekszyc, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUSTOCKQNTMODIFY - Zmiana stanu magazynowego PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUStoreCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_wlaczony, const unsigned char kontrola_stanow, const unsigned char blokowac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUSTORECFGSET - Zmiana ustawień magazynu PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUStoreClr (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PLUSTORECLR - Zerowanie stanów magazynowych PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUStoreRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUSTOREREAD - Odczyt danych magazynowo - statystycznych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUStoreReadByBarcode (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *kod_kreskowy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PLUSTOREREADBYBARCODE - Odczyt danych magazynowo - statystycznych po kodzie kreskowym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PortCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char port, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PORTCFGGET - Odczyt konfiguracji portu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PortCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_urzadzenia, const unsigned char numer_portu, const char *portcfg, const char *nazwa, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PORTCFGSET - Zapis konfiguracji portu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PriceVerifCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PRICEVERIFCFGGET - Odczyt konfiguracji weryfikatora cen Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PriceVerifCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ, const unsigned char ilosc, const unsigned char miganie, const unsigned char opoznienie, const unsigned char czas, const char *tekst, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PRICEVERIFCFGSET - Zapis konfiguracji weryfikatora cen Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PrintCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PRINTCFGGET - Odczyt konfiguracji wydruku.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PrintCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char niefiskalne, const unsigned char zmiany_PLU, const unsigned char czulosc_papieru, const unsigned char obcinacz, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PRINTCFGSET - Zapis konfiguracji wydruku.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ProgDiscntIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const unsigned char czy_rabat, const unsigned char czy_procentowy, const unsigned char ilosc_progow, const char *wartosci, const char *kwoty, const unsigned char czy_z_narzutami, const unsigned char czy_z_rabatami, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PROGDISCNTINS - Programowanie rabatu progresywnego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PromoDiscntIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const unsigned char wartosc_sprzedawana, const unsigned char wartosc_naliczana, const unsigned char czy_z_narzutami, const unsigned char czy_z_rabatami, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PROMODISCNTINS - Programowanie rabatu promocji.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ProtTransMonCfgIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_ciagu, const char *ciag, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PROTTRANSMONCFGINS - Zapis konfiguracji ramki monitora transakcji.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_ProtTransMonCfgRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_ciagu, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PROTTRANSMONCFGREAD - Odczyt konfiguracji ramki monitora transakcji.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RemoteLogin (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *haslo, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu REMOTELOGIN - Logowanie zdalne.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RemoteLoginParamGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu REMOTELOGINPARAMGET - Odczyt parametrów logowania zdalnego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RemoteLoginParamSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flagi, const char *haslo, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu REMOTELOGINPARAMSET - Zapis parametrów logowania zdalnego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RemoteLogout (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu REMOTELOGOUT - Wyogowanie zdalne.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepAutoDiscnt (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPAUTODISCNT - Raport rabatów czasowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepCashReg (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPCASHREG - Raport kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepCfgComm (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPCFGCOMM - Raport konfiguracji we/wy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepCfgHardware (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPCFGHARDWARE - Raport konfiguracji sprzętu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepCfgSale (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPCFGSALE - Raport konfiguracji sprzedaży.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepCodeFmt (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPCODEFMT - Raport formatów kodów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepDiscnt (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPDISCNT - Raport rabatów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepFskDaily (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_z_data, const char *date_time, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPFSKDAILY - Raport fiskalny dobowy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepFskMonthly (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *data, const unsigned char czy_podsumowania, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPFSKMONTHLY - Raport fiskalny miesięczny.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepFskPeriodByDate (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *data_od, const char *data_do, const unsigned char czy_podsumowania, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPFSKPERIODBYDATE - Raport fiskalny okresowy wg dat.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepFskPeriodByNum (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short num_od, const unsigned short num_do, const unsigned char czy_podsumowania, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPFSKPERIODBYNUM - Raport fiskalny okresowy wg numerów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepGroup (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPGROUP - Raport grup towarowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepGroupStat (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char rodzaj_raportu, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPGROUPSTAT - Raport statystyk grup towarowych w rozbiciu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepHotkey (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPHOTKEY - Raport klawiszy szybkich.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepHours (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char rodzaj, const unsigned char zakres, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu REPHOURS - Raport godzinowy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepInactivePLU (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *date, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPINACTIVEPLU - Raport nieaktywnych PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepMU (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPMU - Raport jednostek miary.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepNoFskDaily (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu REPNOFSKDAILY - Raport dobowy poglądowy (niefiskalny).
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepNotepad (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPNOTEPAD - Raport notatnika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPack (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPACK - Raport opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPayForm (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPAYFORM - Raport form płatności.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPluByCode (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char identyfikator_raportu, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const char *kod_kreskowy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPLUBYCODE- Raport pojedynczego PLU wg kodu kreskowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPluByCodeRange (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char identyfikator_raportu, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const char *kod_kreskowy_od, const char *kod_kreskowy_do, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPLUBYCODERANGE - Raport PLU wg kodów kreskowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPLUByGroup (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned char numer_grupy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPLUBYGROUP - Raport PLU wg grupy towarowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPLUByNameRange (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const char *nazwa_pocz, const char *nazwa_koncowa, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPLUBYNAMERANGE - Raport PLU wg zakresu nazw.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPLUByRecNo (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPLUBYRECNO - Raport PLU wg numeru rekordu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPLUByRecRange (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_pocz, const unsigned short numer_konc, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPLUBYRECRANGE - Raport PLU wg zakresów rekordów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPLUByVAT (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned char stawka_vat, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPLUBYVAT - Raport PLU wg stawki VAT.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPLUDesc (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu REPPLUDESC - Raport opisów towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPTU (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPTU - Raport stawek VAT.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepRepSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_zestawu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPREPSET - Raport zestawów raportów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepService (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPSERVICE - Raport serwisowy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepShortagePack (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPSHORTAGEPACK - Raport braków magazynowych opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepStorePack (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPSTOREPACK - Raport braków magazynowych opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepUser (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPUSER - Raport kasjerów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SALECFGGET - Odczyt konfiguracji sprzedaży.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleCfgGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SALECFGGETEX - Odczyt konfiguracji sprzedaży Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_zak_gotowkowe, const unsigned char czy_sprawdzanie_cen, const unsigned char wart_kwotowe, const unsigned char czy_sprawdz_przy_sprzedazy, const unsigned char stat_tyg, const unsigned char stat_roczne, const char *limit_rab_proc_z_reki, const char *limit_narz_proc_z_reki, const char *limit_rab_kwot_z_reki, const char *limit_narz_kwot_z_reki, const unsigned char czy_rabaty, const unsigned char czy_narzuty, const unsigned char klawisz_kod, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SALECFGSET - Zapis konfiguracji sprzedaży.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleCfgSetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_zak_gotowkowe, const unsigned char czy_sprawdzanie_cen, const unsigned char wart_kwotowe, const unsigned char czy_sprawdz_przy_sprzedazy, const unsigned char stat_tyg, const unsigned char stat_roczne, const char *limit_rab_proc_z_reki, const char *limit_narz_proc_z_reki, const char *limit_rab_kwot_z_reki, const char *limit_narz_kwot_z_reki, const unsigned char czy_rabaty, const unsigned char czy_narzuty, const unsigned char klawisz_kod, const unsigned char automat, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SALECFGSETEX - Zapis konfiguracji sprzedaży Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleFldPLUNameAsPriceCfg (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu SALEFLDPLUNAMEASPRICECFG - Konfiguracja pola nazwa towaru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleRecDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SALERECDELALL - Kasowanie bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleRecGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char sposob, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SALERECGET - Odsyłanie danych z bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleSizeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SALESIZEGET - Odsyłanie informacji o stanie zapełnienia bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SaleSizeGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu SALESIZEGETEX - Odsyłanie informacji o stanie zapełnienia bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SeqStatusGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, unsigned char typ, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SEQSTATUSGET - Odsyłanie statusu ostatnio wysłanego rozkazu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SetIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const char *barcode, const char *ilosc_min, const unsigned char numer_rabatu, const unsigned char numer_grupy, const unsigned char czy_zabronione, const unsigned char czy_dodac, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowe, const char *numery, const char *ilosci, const char *ceny, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SETINS - Programowanie zestawu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SetRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SETREAD - Odczyt elementów zestawów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SoundCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SOUNDCFGGET - Odczyt konfiguracji dźwięków.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_SoundCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga, const unsigned char zrodlo, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu SOUNDCFGSET - Zmiana konfiguracji dźwięku.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_StdDiscntIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const unsigned char czy_rabat, const unsigned char czy_procentowy, const char *wartosc, const unsigned char czy_z_narzutami, const unsigned char czy_z_rabatami, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu STDDICNTINS - Programowanie rabatu standardowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_StoreCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu STORECFGGET - Odczyt ustawień magazynów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_StoreCfgGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu STORECFGGETEX - Odczyt rozszerzonych ustawień magazynów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TakingsVerifyGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu TAKINGSVERIFYGET - Odczyt ustawienia weryfikacji utargu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TakingsVerifySet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flaga, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu TAKINGSVERIFYSET - Zapis ustawienia weryfikacji utargu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TerminalCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char wariant, const unsigned char portA_numer, const char *portcfgA, const unsigned char portB_numer, const char *portcfgB, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu TERMINALCFGSET - Ustawienie konfiguracji współpracy z terminalem płatnicztym.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TimeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu TIMEGET - Pobranie czasu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TimeoutsGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu TIMEOUTSGET - Odczyt czasu wylogowania i wyłączenia.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TimeoutsGetEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu TIMEOUTSGETEX - Odczyt czasu wylogowania i wyłączenia.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TimeoutsSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char wylogowanie, const unsigned char wylaczenia, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu TIMEOUTSSET - Ustawienie czasu wylogowania i wyłączenia.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TransStatusGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu TRANSSTATUSGET - Odczyt statusu transakcji.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_TurnOff (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu TURNOFF - Wyłączenie kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserAuthCfgGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERAUTHCFGGET - Odczyt konfiguracji logowania użytkownika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserAuthCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char sposob_log, const unsigned char typ_kontroli, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERAUTHCFGSET - Zapis konfiguracji logowania użytkownika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERDEL - Kasowanie użytkownika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char flagi, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERDELALL - Kasowanie całej bazy kasjerów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserGetByName (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *nazwa, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERGETBYNAME - Znajdowanie numeru rekordu kasjera po nazwie.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const char *haslo, const char *karta, const char *pin, const unsigned short uprawnienia, const unsigned char uprawnienia_raportow, const unsigned char uprawnienia_klawisze, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERINS - Dodanie nowego użytkownika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserInsEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const char *haslo, const char *karta, const char *pin, const unsigned short uprawnienia, const unsigned char uprawnienia_raportow, const unsigned char uprawnienia_klawisze, const char *limit_paragonu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowe, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERINSEX - Dodanie nowego użytkownika Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserInsExEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *nazwa, const char *haslo, const char *karta, const char *pin, const unsigned long uprawnienia, const unsigned char uprawnienia_raportow, const unsigned char uprawnienia_klawisze, const char *limit_paragonu, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char czy_nadpisac_niezerowe, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu USERINSEXEX - Dodanie nowego użytkownika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserLogout (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERLOGOUT - Wylogowanie kasjera.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserNextFreeGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERNEXTFREEGET - Znajdowanie wolnego rekordu kasjera począwszy od zadanego numeru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERREAD - Odczyt rekordu użytkownika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserReadEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERREADEX - Odczyt rekordu użytkownika Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserReadExEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu USERREADEXEX - Odczyt rekordu użytkownika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserStatClearAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_nadpisac, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERSTATCLEARALL - Kasowanie statystyk kasjerów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserStatRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_zerowanie, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERSTATREAD - Odczyt statystyki kasjera.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserStatReadEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_zerowanie, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu USERSTATREADEX - Odczyt statystyki kasjera Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_UserStatReadExEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char czy_zerowanie, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu USERSTATREADEXEX - Odczyt statystyki kasjera.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_v2_BillBufCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_aktywny, const unsigned char czy_sygnalizowac, const unsigned short poziom_progowy, const unsigned char czy_blokada, const unsigned char czy_informacja, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu BILLBUFCFGSET - Ustawienie konfiguracji bufora pozycji paragonowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_v2_CommCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_interfejsu, const unsigned char id_kanalu, const unsigned char typ_szyfru, const unsigned char charset, const unsigned char tcpip, const char *ipv4_address, const char *ipv4_netmask, const char *ipv4_gateway, const unsigned short port, const unsigned char dhcp, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu COMMCFGSET - Zapis konfiguracji komunikacji z PC.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_v2_DiscntCardCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_wazne, const unsigned short czas_odpowiedzi, const unsigned short sposob_wprowadzania, const char *parametry, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu DISCNTCARDCFGSET - Zapis konfiguracji kart rabatowych Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_v2_PLUReadEx (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *barcode, const unsigned char z_kodem, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PLUREADEX - Odczytywanie rozszerzone informacji o PLU i zestawach towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_v2_PLUStoreCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_wlaczony, const unsigned char kontrola_stanow, const unsigned char blokowac, const unsigned char receptury, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PLUSTORECFGSET - Zmiana ustawień magazynu PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_v2_PortCfgSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_urzadzenia, const unsigned char numer_portu, const char *portcfg, const char *nazwa, const char podtyp, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu PORTCFGSET - Zapis konfiguracji portu Format parametrów portu: 9600,8,N,1,H [ bitrate,bits,parity,stop,flow (N,S,H,D - DTR/DSR)].
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_v2_TimeoutsSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char wylogowanie, const unsigned char wylaczenia, const unsigned char blokada, const unsigned short godzina_odblokowania, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu TIMEOUTSSET - Ustawienie czasu wylogowania i wyłączenia.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_VATGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu VATGET - Odczyt stawek.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_VATSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *data_czas, const unsigned short stawkaA, const unsigned short stawkaB, const unsigned short stawkaC, const unsigned short stawkaD, const unsigned short stawkaE, const unsigned short stawkaF, const unsigned short stawkaG, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu VATSET - Zapis stawek.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_WaitStatusGet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu WAITSTATUSGET - Zwraca informację czy jest oczekiwanie na wykonanie sekwencji złożonej i z jakiego powodu.

## Dokumentacja funkcji

POSNET_API unsigned long __stdcall POS_GetHLLibraryVersion | ( |  | ) |