# Opisy do towarów
[API Wysokiego Poziomu]

## Funkcje
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSG_PLUDescRead (const POSNET_HANDLE phRequest, unsigned short *numer_rekordu, char *komunikat)
| Realizacja rozkazu PLUDESCREAD - Odczyt rekordu bazy opisów towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUDescDel (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PLUDESCDEL - Kasowanie rekordu bazy opisów towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUDescDelAll (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PLUDESCDELALL - Kasowanie wszystkich rekordów opisów towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUDescIns (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const char *komunikat, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PLUDESCINS - Programowanie rekordu opisu towaru.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_PLUDescRead (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu PLUDESCREAD - Odczyt rekordu bazy opisów towarów.

## Opis szczegółowy

Funkcje opisów do towarów

## Dokumentacja funkcji

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSG_PLUDescRead | ( | const POSNET_HANDLE | phRequest,
|  | unsigned short * | numer_rekordu,
|  | char * | komunikat |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PLUDESCREAD - Odczyt rekordu bazy opisów towarów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część odbierająca wyniki polecenia.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada częśc nadawczą POSS_PLUDescRead.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_PLUDescDel | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PLUDESCDEL - Kasowanie rekordu bazy opisów towarów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_PLUDescDelAll | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PLUDESCDELALL - Kasowanie wszystkich rekordów opisów towarów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_PLUDescIns | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const char * | komunikat,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PLUDESCINS - Programowanie rekordu opisu towaru.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_PLUDescRead | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu PLUDESCREAD - Odczyt rekordu bazy opisów towarów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Posiada częśc odbiorczą POSG_PLUDescRead.