# Obsługa raportów
[API Wysokiego Poziomu]

## Funkcje
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepAutoDiscnt (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPAUTODISCNT - Raport rabatów czasowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepCashReg (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPCASHREG - Raport kasy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepCfgComm (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPCFGCOMM - Raport konfiguracji we/wy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepCfgHardware (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPCFGHARDWARE - Raport konfiguracji sprzętu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepCfgSale (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPCFGSALE - Raport konfiguracji sprzedaży.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepCodeFmt (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPCODEFMT - Raport formatów kodów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepDiscnt (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPDISCNT - Raport rabatów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepFskDaily (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char czy_z_data, const char *date_time, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPFSKDAILY - Raport fiskalny dobowy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepFskMonthly (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *data, const unsigned char czy_podsumowania, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPFSKMONTHLY - Raport fiskalny miesięczny.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepFskPeriodByDate (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *data_od, const char *data_do, const unsigned char czy_podsumowania, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPFSKPERIODBYDATE - Raport fiskalny okresowy wg dat.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepFskPeriodByNum (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short num_od, const unsigned short num_do, const unsigned char czy_podsumowania, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPFSKPERIODBYNUM - Raport fiskalny okresowy wg numerów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepGroup (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPGROUP - Raport grup towarowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepGroupStat (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char rodzaj_raportu, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPGROUPSTAT - Raport statystyk grup towarowych w rozbiciu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepHotkey (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPHOTKEY - Raport klawiszy szybkich.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepHours (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char rodzaj, const unsigned char zakres, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu REPHOURS - Raport godzinowy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepInactivePLU (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const char *date, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPINACTIVEPLU - Raport nieaktywnych PLU.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepMU (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPMU - Raport jednostek miary.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepNoFskDaily (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu REPNOFSKDAILY - Raport dobowy poglądowy (niefiskalny).
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepNotepad (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPNOTEPAD - Raport notatnika.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPack (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPACK - Raport opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPayForm (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPAYFORM - Raport form płatności.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPluByCode (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char identyfikator_raportu, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const char *kod_kreskowy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPLUBYCODE- Raport pojedynczego PLU wg kodu kreskowego.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPluByCodeRange (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char identyfikator_raportu, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const char *kod_kreskowy_od, const char *kod_kreskowy_do, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPLUBYCODERANGE - Raport PLU wg kodów kreskowych.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPLUByGroup (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned char numer_grupy, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPLUBYGROUP - Raport PLU wg grupy towarowej.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPLUByNameRange (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const char *nazwa_pocz, const char *nazwa_koncowa, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPLUBYNAMERANGE - Raport PLU wg zakresu nazw.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPLUByRecNo (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPLUBYRECNO - Raport PLU wg numeru rekordu.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPLUByRecRange (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_pocz, const unsigned short numer_konc, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPLUBYRECRANGE - Raport PLU wg zakresów rekordów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPLUByVAT (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char identyfikator, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned char stawka_vat, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPLUBYVAT - Raport PLU wg stawki VAT.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPLUDesc (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb)
| Realizacja rozkazu REPPLUDESC - Raport opisów towarów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepPTU (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPPTU - Raport stawek VAT.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepRepSet (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned short numer_zestawu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPREPSET - Raport zestawów raportów.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepService (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPSERVICE - Raport serwisowy.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepShortagePack (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPSHORTAGEPACK - Raport braków magazynowych opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepStorePack (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPSTOREPACK - Raport braków magazynowych opakowań.
POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall | POSS_RepUser (const POSNET_HANDLE hDevice, POSNET_HANDLE *phRequest, const unsigned char typ_raportu, const unsigned char zakres_raportu, const unsigned short numer_rekordu, const unsigned char tryb=POSNET_REQMODE_SPOOL)
| Realizacja rozkazu REPUSER - Raport kasjerów.

## Dokumentacja funkcji

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepAutoDiscnt | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPAUTODISCNT - Raport rabatów czasowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepCashReg | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPCASHREG - Raport kasy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepCfgComm | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPCFGCOMM - Raport konfiguracji we/wy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepCfgHardware | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPCFGHARDWARE - Raport konfiguracji sprzętu.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepCfgSale | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPCFGSALE - Raport konfiguracji sprzedaży.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepCodeFmt | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPCODEFMT - Raport formatów kodów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepDiscnt | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPDISCNT - Raport rabatów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepFskDaily | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | czy_z_data,
|  | const char * | date_time,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPFSKDAILY - Raport fiskalny dobowy.

Data i czas w formacie: "RRRR-MM-DD HH:MM"

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepFskMonthly | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const char * | data,
|  | const unsigned char | czy_podsumowania,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPFSKMONTHLY - Raport fiskalny miesięczny.

Data w formacie "RRRR-MM-DD".

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepFskPeriodByDate | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const char * | data_od,
|  | const char * | data_do,
|  | const unsigned char | czy_podsumowania,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPFSKPERIODBYDATE - Raport fiskalny okresowy wg dat.

Daty w formacie "RRRR-MM-DD"

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepFskPeriodByNum | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | num_od,
|  | const unsigned short | num_do,
|  | const unsigned char | czy_podsumowania,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPFSKPERIODBYNUM - Raport fiskalny okresowy wg numerów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepGroup | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPGROUP - Raport grup towarowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepGroupStat | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | rodzaj_raportu,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPGROUPSTAT - Raport statystyk grup towarowych w rozbiciu.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepHotkey | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPHOTKEY - Raport klawiszy szybkich.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepHours | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | rodzaj,
|  | const unsigned char | zakres,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPHOURS - Raport godzinowy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepInactivePLU | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const char * | date,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPINACTIVEPLU - Raport nieaktywnych PLU.

Data w formacie "RRRR-MM-DD"

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepMU | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPMU - Raport jednostek miary.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepNoFskDaily | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPNOFSKDAILY - Raport dobowy poglądowy (niefiskalny).

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepNotepad | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPNOTEPAD - Raport notatnika.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepPack | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPPACK - Raport opakowań.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepPayForm | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPPAYFORM - Raport form płatności.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepPluByCode | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | identyfikator_raportu,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const char * | kod_kreskowy,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPPLUBYCODE- Raport pojedynczego PLU wg kodu kreskowego.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepPluByCodeRange | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | identyfikator_raportu,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const char * | kod_kreskowy_od,
|  | const char * | kod_kreskowy_do,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPPLUBYCODERANGE - Raport PLU wg kodów kreskowych.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepPLUByGroup | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | identyfikator,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned char | numer_grupy,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPPLUBYGROUP - Raport PLU wg grupy towarowej.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepPLUByNameRange | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | identyfikator,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const char * | nazwa_pocz,
|  | const char * | nazwa_koncowa,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPPLUBYNAMERANGE - Raport PLU wg zakresu nazw.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepPLUByRecNo | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | identyfikator,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPPLUBYRECNO - Raport PLU wg numeru rekordu.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepPLUByRecRange | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | identyfikator,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned short | numer_pocz,
|  | const unsigned short | numer_konc,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPPLUBYRECRANGE - Raport PLU wg zakresów rekordów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepPLUByVAT | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | identyfikator,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned char | stawka_vat,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPPLUBYVAT - Raport PLU wg stawki VAT.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepPLUDesc | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | tryb |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPPLUDESC - Raport opisów towarów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

  Wersja protokołu: 1.02

  Kasy: COMBO, NEO

  Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepPTU | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPPTU - Raport stawek VAT.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepRepSet | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned short | numer_zestawu,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPREPSET - Raport zestawów raportów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepService | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPSERVICE - Raport serwisowy.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepShortagePack | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPSHORTAGEPACK - Raport braków magazynowych opakowań.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepStorePack | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPSTOREPACK - Raport braków magazynowych opakowań.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.

POSNET_API POSNET_STATUS __stdcall POSS_RepUser | ( | const POSNET_HANDLE | hDevice,
|  | POSNET_HANDLE * | phRequest,
|  | const unsigned char | typ_raportu,
|  | const unsigned char | zakres_raportu,
|  | const unsigned short | numer_rekordu,
|  | const unsigned char | tryb = `POSNET_REQMODE_SPOOL` |
| ) |  |  |

Realizacja rozkazu REPUSER - Raport kasjerów.

Parametry i rezultat standardowe, zgodne z Instrukcją Programisty.

Część wysyłająca polecenie.

Nie posiada części odbiorczej.